|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 细菌过滤器 | 配咬口 | 1. 过滤医用气体和管路中的细菌及微粒。 2. 过滤器外表面应光洁、无毛刺、无明显的气泡，无杂质、裂痕等缺陷。过滤器应无菌，环氧乙烷灭菌。 3. 过滤器滤除空气中大于0.5μm颗粒的滤除率应不小于90%。过滤器密闭性好，无漏气。 4. 和医院在用的肺功能仪（包括Jeager品牌和亿联康品牌）适配。 |

**细菌过滤器采购需求**