|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | **监护仪** |
| 科 室 | 监护室、护理相关科室 |
| 1. 主要功能需求：   **需求一、普通监护仪**  1、用于儿童、新生儿的心电、血氧饱和度、无创血压、呼吸等监测；  2、可记录并发出报警；  3、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉率、体温等监测功能；  4、≥10寸液晶屏；  5、可储存、查看数据趋势及波形；  6、可实现有线和无线方式与医院信息系统连接；  7、配置（共62台）：  7.1普通监护仪61台，每台标准配置：主机1台，袖带6个，3导心电导联线1副，捆绑式或指夹式重复性血氧探头1个（或同等价值的一次性血氧探头），血氧数据延长线1根，血压充气管1根，电池1块；  7.2具有遥测功能的监护仪主机1台，含心电、血氧、无创血压遥测功能及模块1套，袖带6个，3导心电导联线1副，捆绑式或指夹式重复性血氧探头1个（或同等价值的一次性血氧探头），血氧数据延长线1根，血压充气管1根，电池1块。  **需求二、重症监护仪**  1、适用范围：儿童、新生儿；  2、用于心电（含st段测量和心率失常）、血氧饱和度、无创血压、有创血压、呼吸、体温、呼末二氧化碳、心输出量等监测、记录和生成报警；  3、支持多通道波形显示，通道数≥4；可选多种专科显示界面；  4、配置≥12英寸触摸液晶屏；  5、三色独立报警显示，配置插件框、兼容多种插件模块；  6、可储存监护数据和趋势波形；  7、可配置中央监护站，支持床位数≥32；  8、配置（共9台）：  8.1每台标准配置：3导心电导联线1副，捆绑式或指夹式重复性血氧探头1个（或同等价值的一次性血氧探头），血氧数据延长线1根，无创袖带6个，儿童和新生儿血压充气管各1根，双有创模块1个，备用电池1块；  8.2中央监护站1套。  二、售后服务（包括保修价格、质保期等）：  原厂质保期不少于 5 年。 | |