|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 脉搏血氧仪1批 |
| **使用科室** | | 临床多科室 |
| **一** | **基本要求** | |
| 1.1 | 用途：用于各年龄段婴幼儿及儿童的脉搏、血氧饱和度等参数的监测 | |
| 1.2 | 数量：294台 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 2.1 | 提供SPO2、脉搏率、PI等多参数显示 | |
| 2.2 | 智能化设计，性能优于同类产品 | |
| 2.3 | 提供多参数报警，必须包括SPO2上下限、脉搏率上下限、低电量报警 | |
| 2.4 | 提供多参数显示，必须包括SPO2、脉搏率PI指数、电池状态、报警状态等 | |
| 2.5 | 提供不小于72小时趋势数据储存 | |
| 2.6 | SPO2测量范围1～100%， 精度±3%，分辨率1% | |
| 2.7 | 脉搏率范围25～240次/分钟，精度±3次/分钟，分辨率1次/分钟 | |
| 2.8 | PI指数范围：0.02～20% | |
| 2.9 | 提供便携式和台式两种规格 | |
| 2.10 | 重复性血氧探头具备儿童和成人两种规格 | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 3.1 | 便携式脉搏血氧仪118台，每台配置：主机1台，保护胶套1个，原厂数据延长线2根，原厂重复性血氧探头3个（具体规格按照医院要求提供）或同等价值的一次性血氧探头1批 | |
| 3.2 | 台式脉搏血氧仪176台，每台配置：主机1台，原厂数据延长线2根，原厂重复性血氧探头4个（具体规格按照医院要求提供）或同等价值的一次性血氧探头1批 | |
| 四 | **售后服务要求** | |
| 4.1 | 原厂质保期不少于（ 3 ）年 | |
| 4.2 | 其他：承诺原厂重复性和一次性血氧探头价格 | |