|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **核磁手术专用床系统** |
| **使用科室** | | **手术室** |
| **一** | **基本要求** | |
| 1.1 | 用途：用于复合杂交手术室，与MR联合使用，实现患者在手术室和大型影像设备之间的转运； | |
| 1.2 | 数量：1套 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 2.1 | 可与多品牌MR设备进行术中对接（包括但不限于GE、PHILIPS、SIEMENS、联影）； | |
| 2.2 | 无需移动MR检查床和手术床、无需挪动手术患者和改变患者体位，即可实现术中转运； | |
| 2.3 | 手术床和转运系统都具有专用接口，支持安装多品牌神经外科无磁头架； | |
| 2.4 | 支持神经外科开放性手术患者的术中转运，系统稳定性高，保证患者安全和影像导航精确定位 | |
| 2.5 | 支持院内各种医疗场景的患者保持体位的转运应用，包括MR、CT、DSA、放疗、PETCT等 | |
| 2.6 | 手术床整张床面支持X射线透射，抗撞击、耐腐蚀、耐消毒、永不生锈、坚固耐用； | |
| 2.7 | 台面高度调节范围：低位≤600mm，高位≥1270mm； | |
| 2.8 | 转运板承重≥200kg； | |
| 2.9 | 根据医院要求提供完整转运方案； | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 3.1 | 手术床\*1 | |
| 3.2 | 转运板\*1 | |
| 3.3 | 监护仪支架\*1； | |
| 3.4 | 其他保证系统正常运转的设备及附件 | |
| 四 | **售后服务** | |
| 4.1 | 原厂质保期：3年 | |