|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 红外耳温计 |
| **使用科室** | | 临床多部门 |
| **一** | **基本要求** | |
| 1.1 | 用途：用于人体体温的测量； | |
| 1.2 | 数量：295台。 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 2.1 | 可快速测量人体体温，可根据探头放置位置进行温度补偿计算，重复性好，使用方便，故障率低； | |
| 2.2 | 温度测量范围：20℃～42℃，温度单位可切换； | |
| 2.3 | 显示分辨率≤0.1℃，精度≤0.2℃； | |
| 2.4 | 具有无操作自动关机功能； | |
| 2.5 | 具备一次性使用耗材，有效预防院感。 | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 3.1 | 体温测量仪295台，每台配置：主机1台，一次性使用耗材1500个。 | |
| 四 | **售后服务要求** | |
| 4.1 | 原厂质保期不少于（ 3 ）年； | |
| 4.2 | 其他：设备若不能及时修复，需提供备用机。 | |