**莫干山院区开水器采购需求**

一、采购内容和技术要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 通用技术要求 | 非通用技术要求 | 预估数量 |
| 1 | 立式落地开水器 | 1、加热原理：步进式。  2、电压：220V/380V。  3、水质标准及产品质量标准：所产饮用水的质量须符合中华人民共和国国家饮水标准，产品需具有合法的全国工业产品生产许可证相关资质。（提供水质检测报告原件和生产许可证原件扫描件并加盖公章）  4、100℃高温杀菌：有（自动定期高温杀菌功能，对极易产生细菌的温水缸和温水出水管路进行100℃高温杀菌和冲洗排放）附杀菌原理图。  5、防护设定：安全无尖角；防烫保护；防干烧；防火；防乱设置；防溢水、防溅水设计；防喷溅出水口，出水口流速稳定不喷溅；漏电漏水保护；有热水锁定；有童锁。  6、有睡眠节电功能，即自动停开机功能。  7、提供中国节能产品认证证书并加盖公章。  8、加热管材质：食品级304不锈钢或纯铜。（提供第三方材质证明检测报告）  9、外壳材质：不锈钢外壳板材≥0.8mm，有防烫设计。  10、内胆采用304食品级不锈钢（提供板材检测报告），厚度≥1.0mm，符合国家标准。内胆保温棉采用防火保温性能优良的铝箔保温棉，厚度≥20.00mm。  11、LED显示屏，可显示时间、温度、用水状态等，可设置时间功能与自动开关机。  12、落地式设计，具有放置热水瓶平台；  13、立式落地安装，底脚为滚动式且可固定，设备外部盖板前置可拆。  14、生产厂家资质：1）、生产厂家具有开水器的全国工业生产许可证，3C或者CQC证书；2）、生产厂家具有ISO质量体系，职业健康体系证书。 | 1、龙头：双龙头，二开。  2、过滤类型：RO反渗透。  3、额定容量≥120L。  4、滤芯配置：三级及以上机器内置一体化。（提供卫生许可批件原件扫描件并加盖公章） | 60台 |
| 2 | 直饮水机 | 1、龙头：双龙头，一开一常温。  2、容量：热水缸≥23L，温水缸≥10L。  3、出水量：温热型，温水出水量≥40L/h（温水为煮沸后冷却，温度在45℃左右），热水出水量≥45L/h。  4、连续出热水能力：单台连续出热水能力大于23L/H，且温度大于90℃。（提供政府专业机构出水量检测报告原件扫描件并加盖公章）  5、电子按键，制水选择：热水、温水。  6、过滤类型：RO反渗透。  7、滤芯配置：内置5级反渗透过滤。（提供卫生许可批件原件扫描件并加盖公章） | 5台 |

二、商务要求

1、供货商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，供货商所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。

2、供货商确保产品质量合格，提供全国联保，其中整机保修不低于3年，质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。设施设备在合同期内出现质量问题的，经调试维修仍不能正常使用的，由供货商负责免费更换。

3、供货商提供3年内免费更换过滤耗材服务，包含在总价中。另提供过滤器单价及更换频率。

4、供货商提供终身维修，保证零配件供应，保修期外维修仅收配件费。列明主要维修配件及价格。

5、提供7×24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，维修响应时间不超过8小时，24小时解决问题。

6、供货期：具体起止时间在签订合同时由采购人确定。

7、数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。

8、供货地点

莫干山院区：浙江大学医学院附属儿童医院莫干山院区，近德清高铁站，具体地址以实际为准；若有新增地点，双方提前沟通协调确认。

9、供货方式和交货期：供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7天内，货到采购人指定的使用地点。

10、付款方式：费用按月支付。