|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求** | | |
| **项目名称** | | **医用冷光源** |
| **使用科室** | | **手术室（滨江）** |
| **预算来源** | | **2023年度预算** |
| **使用/申请科室签字** | |  |
| **医疗设备科签字** | |  |
| **一** | **基本要求** | |
| 1 | 数量：1台 | |
| 2 | 用途：用于内窥镜微创手术照明用。 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 1 | 色温接近6000K。 | |
| 2 | LED灯泡，寿命≥30000小时。 | |
| 3 | 具有集总控制功能，可实现光源亮度自动调节。 | |
| 4 | 具有待机键，可一键开启或关闭照明。 | |
| 5 | 可配不同接头，能够匹配市场主流品牌的光纤接口。 | |
| 6 | 具有液晶屏，带触摸功能，能够显示工作时间、亮度及调节。 | |
| 7 | 满足不同手术场景的内窥镜手术。 | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 1 | 医用冷光源主机一台 | |
| 2 | 光纤5根（3m左右长度） | |
| 3 | 300W氙灯灯泡2个，具体规格按医院要求配置。 | |
|  |  | |
|  |  | |
| 四 | **售后服务要求** | |
| 1 | 提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明 | |
| 2 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训 | |
| 3 | 保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务 | |
| 4 | 维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备件；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 | |
| 5 | 如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中 | |
| 6 | 系统软件终生免费升级 | |
| 7 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收 | |

注：▲为实质性条款，△为重要参数