|  |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 手术动力系统 |
| 科 室 | 手术室（滨江院区）、手术室（莫干山院区） |
| 1. 主要功能参数：
2. 动力源稳定可靠；

2.脚踏能控制马达转速；3.马达最高转速大于等于75000 转/分钟；4.马达手柄结构紧凑、轻巧，操作方便；5.能满足不同的手术场景使用需求。1. 配置：

**1.气钻2套，**单套气钻配置包括：1.1气钻马达1只；1.2气钻脚踏1只；1.3成人型铣刀附件（保护套）1只和铣刀钻头10个；1.4成人型磨钻附件（保护套）1只和磨钻钻头10个；1.5硬质容器消毒盒1个。备注：上述钻头的具体尺寸根据医院需求提供。**2.电钻1套，**单套电钻配置包括：2.1主机1台；2.2脚踏开关1个；2.3马达电缆线1根；2.4多功能马达手柄（铣刀和打磨）1个；2.5标准磨钻马达手柄（7cm）1个，标准马达磨钻手柄（10cm）1个；2.6铣刀保护套1个；2.7磨钻保护套1个；2.8冲洗适配器转接头1个；2.9保养油1瓶；2.10硬质容器消毒盒1个2.11铣刀钻头和磨钻钻头共10个。备注：上述钻头的具体尺寸根据医院需求提供。3**增配气钻1套**，配置内容按照上述单套气钻配置。另外单独增配气钻的角度附件（保护套）1只和配套钻头5个。三、售后服务（包括保修价格、质保期等）：原厂质保期不少于 3年  |