|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | | **胸骨锯** |
| **使用科室** | | **手术室** |
| **一** | **基本要求** | |
| 1.1 | 用途：用于开胸手术 | |
| 1.2 | 数量：3 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 2.1 | 具有变速功能，无碳刷马达，最大往复速度≥14500cpm | |
| 2.2 | 具有安全开关锁定功能，避免手术误操作，保证手术安全 | |
| 2.3 | 配置锂电池 | |
| 2.4 | 手机和电池可高温高压消毒 | |
| 2.5 | 手柄防水等级IPX6-IPX8 | |
| 2.6 | 可搭配不同锯片，适用于手足外科，心外科（二次开胸）相关硬组织或骨切割手  术 | |
| 2.7 | 配置胸骨锯片保护套 | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 3.1 | 胸骨锯 3 个 | |
| 3.2 | 胸骨锯护套3个 | |
| 3.3 | 免消毒电池 10个 | |
| 3.4 | 充电器 3个 | |
| 3.5 | 胸骨锯片30片 | |
| 四 | **售后服务要求** | |
| 4.1 | 原厂质保期不少于（ 5 ）年 | |
| 4.2 | 其他： | |
| 五 | **配套耗材情况** | |
| 5.1 | 需提供耗材清单 | |
| 5.2 |  | |