|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格** | **采购需求** |
| 1 | 负压引流器 | 调节型 | 1. 由瓶身、引流连接管、负压调节器、简易负压表等部件组成。用于向外引出并收集体内液体。 2. 可收集容量：    1. 300ml±100ml    2. 500ml±100ml 3. 引流器可调节负压区间为10-95kpa，误差±5kpa，负压可控且稳定。 4. 瓶身具有良好的抗吸瘪性。 5. 提供配套使用的引流管。 |

**负压引流器采购需求**