**三院区开水器采购需求**

**一、采购内容和技术要求**

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 预估数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立式落地开水器 | 1、出水龙头：双开水龙头。2、加热原理：步进式。3、过滤类型：粗滤。4、电压：220/380V。5、内胆容量：≥90L。6、净水流量：≥1.6L/分钟。产品水效不低于2级，提供产品水效标识，提供厂商公开发行的产品彩页或制造商官网截图并加盖公章。7、水质标准：符合GB5749-2006《生活饮水卫生标准》，提供卫生许可批件复印件并加盖公章。8、杀菌方式：100度高温杀菌。9、滤芯配置：内置3级及以上过滤装置，提供滤芯卫生许可复印件。10、安全防护要求：安全无尖角；防烫保护；防干烧；防火；防乱设置；防溢水、防溅水设计（按现场环境要求提供2-5cm的防水挡板/接水盘）；防喷溅出水口，出水口流速稳定不喷溅；漏电漏水保护；有睡眠节电功能，即自动停开机功能；有童锁或其他儿童保护措施。11、外壳材质：不锈钢外壳板材≥0.8mm，有防烫设计。落地式设计，搭配底座，可放置暖水瓶。12、产品资质要求：产品通过国家节能认证，提供中国节能产品认证证书。13、产品具有CQC资质，提供产品CQC证书。14、产品通过食品接触安全认证，提供产品食品接触认证证书。15、资质：具有开水器的全国工业生产许可证；具有ISO质量体系，职业健康体系和环境管理体系证书。16、已购买公共责任险和产品责任险，提供厂商购买的保险书复印件。 | 55台 |
| 2 | 直饮水机 | 1、出水龙头：至少双出水龙头，一开一常温。2、加热原理：步进式。3、过滤类型：RO反渗透过滤。4、电压：220/380V。5、水箱容量≥40L。6、净水流量≥1L/分钟，提供第三方专业机构出具的出水量检测报告复印件或厂商公开发行的产品彩页。产品水效不低于1级，提供产品水效标识或厂商官方产品资料并加盖公章。7、水质标准：符合GB/19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水标准》，提供卫生许可批件复印件并加盖公章。8、杀菌方式：UV杀菌、RO膜杀菌、高温杀菌。9、过滤装置：内置5级及以上反渗透过滤装置，提供滤芯卫生许可批件复印件。10、童锁功能：触摸按键，配置童锁，防止热水烫伤。11、LED显示界面：屏幕不小于7寸，屏幕可显示设置温度、实时温度、原水净水TDS值、UV杀菌、时间、故障提示；12、具备溢水盒自动排空功能，防止溢水盒溢水；13、落地式一体化设计，接水高度不低于380mm，支持暖水瓶取水。14、出水温度40-100℃自由可调整,可以根据需求设置出水温度。15、加热管采用不小于800L不锈钢加热管，防腐蚀、抗干烧，避免铜制加热管产生铜锈并污染饮水的风险，提供与整机同品牌的具有CMA标识的加热管检验报告。16、内胆、进出水管和外壳材质均为304不锈钢，电级探针材质为316不锈钢，避免重金属超标问题，提供相关材质的CMA检测报告。17、产品通过国家节能认证，提供中国节能产品认证证书；产品具有CQC资质，提供产品CQC证书。18、已购买公共责任险和产品责任险，提供厂商购买的保险书复印机并加盖公章。19、资质：具有开水器的全国工业生产许可证；具有ISO质量体系，职业健康体系和环境管理体系证书。 | 25台 |

二、商务要求

1、供货商提供的设备必须是全新的原装优质产品（包括所有零部件、元器件、附件、备件），符合相应的国家标准，并提供相关产品的产品合格证、产品说明书和安装说明等资料，供货商所提供的产品在安装调试完成后，并试运行一次，达到相关功能要求。

2、供货商确保产品质量合格，提供全国联保，其中+整机保修不低于3年，质保期从安装调试完毕、最终验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。设施设备在合同期内出现质量问题的，经调试维修仍不能正常使用的，由供货商负责免费更换。

3、供货商提供至少3年内免费更换过滤耗材服务，包含在总价中。另提供过滤器单价及更换频率。

4、供货商提供终身维修，保证零配件供应，保修期外维修仅收配件费。列明主要维修配件及价格。提供7×24小时服务支持，服务响应时间小于1小时，维修响应时间不超过8小时，24小时解决问题。

6、供货期：具体起止时间在签订合同时由采购人确定。

7、数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。

8、供货地点

（1）湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号；

（2）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；

（3）莫干山院区：湖州市德清县康乾街道儿院路66号。

9、供货方式和交货期：供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7天内，货到采购人指定的使用地点。

10、付款方式：费用分批按月支付。