微型消防站及其配套器材采购需求

**一、项目概述**

为提升滨江院区和莫干山院区的消防安全保障能力，计划采购9套微型消防站，其中包括：大型微型消防站2套，小型微型消防站7套。

**二、采购清单及配置要求**

1.大型微型消防站（2套）

放置位置：莫干山院区门诊大厅1层，莫干山院区消控中心仓库

**大型微型消防站物资清单表（单套微型消防站配置）**

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防救援服 | 4套 | 标准号: GB 8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》 | 含头盔、衣服、靴子、手套、腰带（符合国家3C标准） |
| 2 | 空气呼吸器 | 2套 | 标准号: GB 16556-2007《自给开路式压缩空气呼吸器》 | 气瓶容量≥6.8L |
| 3 | 水带 | 5条 | 标准号: GB 6246-2011《消防水带》 | 25米/条，材质为聚氨酯或橡胶 |
| 4 | 枪头 | 5个 | 标准号: GB 8181-2005《消防水枪》 | / |
| 5 | 强光手电 | 3把 | 标准号: GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 | 防水防爆，续航时间≥8小时 |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | 10个 | 标准号: GB 4351.1-2005 | 干粉灭火器（4公斤） |
| 7 | 救援绳 | 2条 | 标准号: GB/T 23469-2009《坠落防护 连接器》 | 长度25米，承重≥500kg |
| 8 | 防爆毯 | 1张 | 标准号: GB 8965.2-2009 | 尺寸160cm×160cm |
| 9 | 消防斧 | 1把 | 标准号: GB/T 17906-1999《消防斧》 | 材质为高碳钢 |
| 10 | 撬棍 | 1根 | / | 长度≥1.2米，材质为高强度合金钢 |
| 11 | 防烟面罩 | 4个 | 标准号: GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 | / |
| 12 | 消防电话 | 1部 | 标准号: GB 16806-2006《消防联动控制系统》 | 专用消防应急电话 |
| 13 | 室外消火栓扳手 | 2把 | 标准号: GB 3445-2005《室外消火栓》 | 标准消防扳手 |
| 14 | 警戒带 | 2盘 | 标准号: GA/T 1132-2014《警戒带》 | 长度≥50米，反光材质 |
| 15 | 微型消防站柜 | 1个 | / | （定制）高：220cm；宽：60cm；长：200cm（含消防站标识），以实际需求为准 |
| 16 | 微型消防站标识 | 1个 | / | （定制）尺寸40cm×160cm，反光材质,以实际需求为准 |

2.小型微型消防站（7套）

放置位置：

滨江院区（2套）：突发楼1层、科研楼1层

莫干山院区（5套）：医技楼1层、科研楼1层、公寓楼1层、5号楼1层（东面）、动物房1层

**小型微型消防站物资清单表（单套微型消防站配置）**

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 规格要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防救援服 | 2套 | 标准号: GB 8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》 | 含头盔、衣服、靴子、手套、腰带（符合国家3C标准） |
| 2 | 水带 | 2条 | 标准号: GB 6246-2011《消防水带》 | 25米/条，材质为聚氨酯或橡胶 |
| 3 | 枪头 | 2个 | 标准号: GB 8181-2005《消防水枪》 | / |
| 4 | 强光手电 | 2把 | 标准号: GB 3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》 | 防水防爆，续航时间≥8小时 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | 4个 | 标准号: GB 4351.1-2005 | 干粉灭火器（4公斤） |
| 6 | 救援绳 | 1条 | 标准号: GB/T 23469-2009《坠落防护 连接器》 | 长度25米，承重≥500kg |
| 7 | 防烟面罩 | 2个 | 标准号: GB 2890-2009《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 | / |
| 8 | 消防电话 | 1部 | 标准号: GB 16806-2006《消防联动控制系统》 | 专用消防应急电话 |
| 9 | 室外消火栓扳手 | 1把 | 标准号: GB 3445-2005《室外消火栓》 | 标准消防扳手 |
| 10 | 警戒带 | 1卷 | 标准号: GA/T 1132-2014《警戒带》 | 长度≥50米，反光材质 |
| 11 | 消防水桶 | 1个 | / | 容量4公斤 |
| 12 | 反光背心 | 1件 | 标准号: GB 20653-2006《职业用高可视性警示服》 | 二级以上 |
| 13 | 微型消防站柜 | 1个 | / | 尺寸：高160cm×宽38.5cm×长117cm, |

**三、其他要求**

1、质量要求：

1.1所有器材需符合国家消防产品标准，并提供相关合格证明。

1.2消防站柜需采用防火、防潮材质。

2、交付要求：

2.1供应商需负责将微型消防站及器材运输至指定位置，并完成安装调试。

2.2提供详细的器材使用培训及售后服务。

3、验收标准：

3.1所有器材需通过现场验收，确保数量、规格、质量符合要求。

3.2提供完整的采购清单、发票及保修文件。

4、付款方式及交货时间：

4.1付款方式：验收合格，收到发票后2个月内支付合同金额100%。

4.2交货时间：合同签订后30天内完成交付及安装。

5、样品要求：消防救援服 1套。