|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求** | | |
| **项目名称** | | **无痛局部麻醉机** |
| **使用科室** | | **口腔科** |
| **一** | **基本要求** | |
| 1 | 数量：6台 | |
| 2 | 用途：用于口腔注射麻醉 | |
| **二** | **主要功能及参数** | |
| 1 | 适用所有口腔传统麻醉方式，同时可进行经腭入路的上牙槽前神经阻滞麻醉、上牙槽前  神经阻滞麻醉及牙周膜麻醉 | |
| 2 | 有开机自检功能 | |
| 3 | 有自动排气功能：安放好麻醉剂及注射手柄后，自动排空注射手柄管路内空气 | |
| 4 | 有自动及手动回吸功能：每次注射结束或注射中止时自动回吸，同时也可选择手动回吸 | |
| 5 | 注射时可实时反馈注射压力，注射压力过大时可自动停止注射 | |
| 6 | 具备多种给药模式，具有脚踏控制给药功能 | |
| 7 | 有多种给药速度可选 | |
| 8 | 注射时有声音提示，药量即将耗尽时有报警 | |
| **三** | **主要配置及附件** | |
| 1 | 无痛局部麻醉机 6台 | |
| 2 | 脚踏 6个 | |
| 四 | **售后服务要求** | |
| 1 | 提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明 | |
| 2 | 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训 | |
| 3 | 保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级 | |
| 4 | 维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天 | |
| 5 | 大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中 | |
| 6 | 设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供原厂承诺，涉及插件、接口等相关费用包含在投标总价中 | |
| 7 | 交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收 | |

注：▲为实质性条款，△为重要参数