**制剂室滤芯采购需求**

**一、采购内容及技术要求**

本次采购内容为制剂室使用的滤芯，要求供应商提供的物品必须是合格的、未曾使用过的全新产品。所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 滤芯材质 | 精度（微米） | 接口 | 用途 | 2年数量（只） | 技术要求 |
| 1 | PP折叠滤芯（聚丙烯） | 0.22 | 226/三角翅片 | 洗瓶间纯化水 | 40 | 具有广泛的化学兼容性，高流速和高纳污量的特性。预过滤滤芯，去除含量高的大颗粒。 |
| 2 | PTFE（聚四氟滤芯） | 0.22 | 226/三角翅片 | 洗瓶压缩空气过滤 | 30 | 具有极好的耐有机、无机化学腐蚀性和天然的疏水性，可用于强溶剂、强腐蚀性（要配PFA骨架）液体及强氧化性液体的过滤。具有良好的耐热性能，可耐受多次高温蒸汽灭菌,每支滤芯出厂前均通过完整性测试，并出具测试报告。 |
| 3 | PP折叠滤芯（聚丙烯） | 0.22 | 222/三角翅片 | 洗瓶循环水过滤 | 90 | 具有广泛的化学兼容性，高流速和高纳污量的特性。预过滤滤芯，去除含量高的大颗粒。 |
| 4 | PP折叠滤芯（聚丙烯） | 0.22 | 226/三角翅片 | 溶解罐过滤器 | 200 | 具有广泛的化学兼容性，高流速和高纳污量的特性。预过滤滤芯，去除含量高的大颗粒。 |
| 5 | PES（聚醚砜折叠滤芯） | 0.45 | 226/三角翅片 | 定量罐过滤器 | 210 | 选用进口非对称聚醚砜膜及进口无纺布和丝网作为支撑层膜材料折叠而成，具有极低的析出物。具有良好的耐热性能，可耐受多次蒸汽灭菌,每支滤芯出厂前均通过完整性测试，并出具测试报告。应用于制药工业的液体过滤。 |

二、**商务要求**

1、供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。若成交供应商在服务过程中实际提供的产品无法满足所承诺或采购人要求的，采购方有权要求供应商承担责任进行赔偿。

2、供应商对常用产品应有一定的储备。供货商应严格做好质量控制，确保供货合格率100%。供应过程中保证售后服务，如遇到特殊情况，供应商务必在24小时内响应处理。

3、数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。

4、供货期：2年，具体起止时间由采购人确定。

5、供货地点：杭州市拱墅区竹竿巷57号。

6、供货方式和交货期：

按需分批次供货，供应商收到采购人供货通知后10天内，按要求的数量供货到指定地点。应急物资供货为接到采购人通知后2日内送达。

供应商对常用产品应有一定的储备。且供货商不得以采购数量少，供货过于分散，价格低等理由拒绝供货。

7、供应商送货应送达合同约定范围内采购人指定的地点，并根据采购人格式、内容等要求随货提供送货单。供货商有责任积极配合采购人尽快完成对账工作。

6、付款方式：费用按月支付。