|  |
| --- |
| **2025年耳鼻喉科手术器械** |
| **申请科室** | **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **是否进口** | **主要技术参数** |
| 滨江耳鼻喉 | 1 | 镫骨安装钳 | 把 | 1 | 否 | 镫骨安装钳 ，安装镫骨 ，钳头向下向左弯曲 ，钳头上φ0.5mm的圆槽 ，工作长度83mm，总长138mm |
| 2 | 左向镫骨足弓剪 | 把 | 1 | 否 | 镫骨足弓剪 ，头部直 ，右向足弓剪刀 ，剪短足弓 ，向左开口 ，剪刀口弧形 ，坚硬、锋利，刃口叶片配合紧密 ，工作长度75mm ，总长130mm |
| 3 | 右向镫骨足弓剪 | 把 | 1 | 否 | 镫骨足弓剪头部直右向足弓剪刀 ，剪短足弓 ，向右开口 ，剪刀口弧形 ，坚硬、锋利 ，刃口叶片配合紧密 ，工作长度75mm ，总长130mm |
| 莫干山耳鼻喉 | 19 | 耵聍钩 | 根 | 6 | 否 | 长15mm，头宽2mm |
| 20 | 耳显微麦粒钳 | 把 | 2 | 否 | 头长3.5mm |
| 21 | 鼻镜 | 把 | 150 | 否 | 20mm小儿 |
| 22 | 压舌板 | 把 | 150 | 否 | 180mm |
| 23 | 耳用膝状镊 | 把 | 25 | 否 | 110mm |
| 24 | 耳用镊 | 把 | 25 | 否 | 160mm |
| 25 | 器械盒 | 只 | 5 | 否 | 290\*190\*55 |