|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025年莫干山手术室进口手术器械** | | | | | | |
| **申请科室** | **序号** | **产品名称** | **单位** | **数量** | **是否进口** | **主要技术参数** |
| 莫干山手术室进口手术器械 | 96 | Stryker锯片 | 片 | 5 | 是 | 长中号 31.0mmx9.0mm |
| 97 | Stryker锯片 | 片 | 5 | 是 | 长x窄度29.5mmx7.0mm |
| 98 | Stryker锯片 | 片 | 2 | 是 | X-长x宽 39.0mm x13.0mm |
| 99 | 脑外显微剪 | 把 | 10 | 是 | YASARGIL弹簧显微剪，225 MM，直，扁平，锐/锐 |
| 100 | DORO C型卡 | 个 | 1 | 是 | Halo带转接器的支撑架 |
| 101 | 小弯 | 把 | 3 | 是 | GEMINI 结扎分离钳，200MM |
| 102 | 菲林棍镊 | 把 | 10 | 是 | 18cm |
| 103 | 比岸弯手柄 | 把 | 2 | 是 | 可接所有品牌标准直径（2.35mm）钻头，可连接国产钻头，可配合延长杆将钻头暴露长度延长≥15mm。手柄高低速转动时均无摆动及振动。手柄带外置冲水通道。 |
| 104 | 比岸金刚钻 | 套 | 5 | 是 | 金刚砂钻头，长度70mm，直径7.0-1.0mm |
| 105 | 比岸切割钻 | 套 | 5 | 是 | 钨碳钢钻头，长度70mm，直径7.0-1.0mm |
| 107 | 注射套管 | 个 | 1 | 是 | 注射套管，用于注射辅助通气，LUER-Lock，外径2.7mm，与支气管镜10339 E/EE/F和气管镜10337 E/F配套使用 |
| 108 | 挡板 | 个 | 1 | 是 | FLUVOG配适器带滑动观察窗栓，密封帽，有凹透镜和锁眼，可移动 |
| 109 | 适配器 | 个 | 1 | 是 | 适配器,可高温高压火菌，保护光学镜的消毒条件 |
| 110 | 硬质容器 | 个 | 5 | 是 | Basis1/2，整套外部尺寸300 x 285 x 153 |
| 111 | 硬质容器 | 个 | 5 | 是 | Basis3/4，整套外部尺寸470 x 285 x 153 |
| 112 | 进口5MM直角分离钳 | 把 | 4 | 是 | Click Line 分离抓钳，可旋转, 带有单极电凝适配器，直径 5 mm，长度 36 cm，直角，无创，双动钳夹, |
| 113 | 5mm外竿 | 把 | 20 | 是 | 绝缘外管，带LUER锁连接器，便于清洗，规格5mm，长度 36 cm,可高温高压消毒 |
| 114 | 膀胱镜细电凝钩 | 根 | 20 | 是 | 电凝电极，钩形，尺寸1mm，长 530mm,可高温高压消毒 |
| 115 | 进口5MM抓钳 | 把 | 10 | 是 | 抓钳， “鸭嘴兽钳口”，可旋转， 可拆卸， 绝缘， 带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 单动钳头， 钝， 特殊设计用于分离粘连组织达到机械止血作用， 尺寸5 mm， 长360mm,可高温高压消毒 |
| 116 | 进口5MM分离钳 | 把 | 10 | 是 | 分离钳，可旋转， 可拆卸， 绝缘，带电凝连接头， 带LUER锁清洁连接口， 双动钳头， 尺寸5 mm， 长360mm,可高温高压消毒 |
| 117 | 进口5MM持针器 | 把 | 10 | 是 | 持针器，轴形手柄，省力，有可开关锁齿，开关在右，钳口左弯，ø 5 mm,长度 33 cm,可高温高压消毒 |
| 118 | 进口3MM分离钳 | 把 | 10 | 是 | 外鞘带钳芯，绝缘， 带LUER锁清洁连接口， 双动钳头， 长， 尺寸3 mm， 长300mm,可高温高压消毒 |
| 119 | 电凝线 | 根 | 10 | 是 | 单级高频电缆，带4 mm插头，用于高频单位,可高温高压消毒 |
| 120 | 进口3mm抓钳 | 根 | 10 | 是 | 带工作内芯的绝缘外管，直径3mm，长20cm，带LUER锁头，便于清洗,可高温高压消毒 |
| 121 | 3MM电凝钩 | 个 | 10 | 是 | 电凝电极，L形， 带电凝连接头， 尺寸3 mm， 长300mm,可高温高压消毒 |
| 122 | 5MM电凝钩 | 个 | 10 | 是 | 电凝电极，L形， 精细，带电凝连接头，外径5 mm， 长360mm |
| 123 | 5MM进口剪刀 | 把 | 20 | 是 | 剪，可旋转，带有单极电凝适配器，直径5 mm，长36cm，弧形刨刀，双动钳口，,可高温高压消毒 |
| 124 | 气腹针 | 个 | 10 | 是 | 气腹针，具有受弹簧控制的钝针芯，LUER 锁，长度10 cm,可高温高压消毒 |
| 125 | 进口3MM持针器 | 把 | 10 | 是 | 持针器，直形手柄，有锁齿，直径 3 mm，长度 30 cm,可高温高压消毒 |
| 126 | 5MM腔镜手柄 | 个 | 20 | 是 | 塑料手柄，无锁齿,可高温高压消毒 |
| 127 | 腔镜封帽 | 个 | 50 | 是 | 密封帽，适配外鞘管,可高温高压消毒 |
| 128 | 5MM剪刀钳芯 | 把 | 20 | 是 | 剪内芯，METZENBAUM剪，弧形，刨刀长 12 mm，双动钳夹，直径5mm，长36 cm,可高温高压消毒 |
| 129 | 5MM吸引器头 | 把 | 10 | 是 | 冲洗吸引管，头端带侧面孔 |
| 130 | 膀胱镜封帽（黑）） | 个 | 40 | 是 | 密封圈,用于器械通道,可高温高压消毒 |