	项目名称
	便携式彩色多普勒超声诊断系统

	使用科室
	心衰/机械辅助循环科、血液肿瘤内科（3）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：两台

	1.2
	用途：用于全身各器官超声诊断，包括腹部、浅表，心脏及超声引导下血管穿刺等

	二
	主要功能及参数

	2.1
	设备配备15寸以上高清晰、医用专业彩色显示屏，分辨率不低于1280x1024； 

	2.2
	设备配备多角度空间复合成像技术，支持线阵和凸阵探头；

	2.3
	设备具有成像测量及定量分析，支持儿童心脏功能测量与分析，血管测量、血流测量与分析；

	2.4
	设备支持多种系统成像技术；如灰阶成像、频谱多普勒成像、彩色多普勒成像、组织多普勒成像或相关成像技术等；

	2.5
	设备支持实时扫描以及离线重构图像；

	2.6
	设备支持图像储存与影像回放，数据支持无线和有线传输；

	2.7
	设备支持3D/4D 容积成像和多平面重建成像；

	2.8
	TGC: ≥8段，最大显示深度:≥32cm；

	2.9
	设备固态硬盘≥128G；

	2.10
	设备配备台车，台车能提供续航电池；

	三
	主要配置及附件（每台）

	3.1
	1台主机、两把心脏探头（小童、大童各1把）、1把腹部探头、1把浅表探头、1把探头扩展器、1辆台车

	3.2
	

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（  5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供原厂承诺，涉及插件、接口等相关费用包含在投标总价中

	4.4
	其他：
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