	项目名称
	便携式彩色超声

	使用科室
	麻醉科

	一
	基本要求

	1.1
	数量：2台

	1.2
	用途：用于心脏、肺部、腹部和神经等超声检查和诊断，用于引导穿刺和神经阻滞麻醉。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	满足新生儿及早产儿的浅表血管、腹部和神经等的清晰显影；

	2.2
	具备小儿线阵探头和凸阵探头，主机的探头接口不少于2个；

	2.3
	具备去噪、减伪等优化图像和提高图像质量的成像技术，具备高清彩色血流技术；

	2.4
	具备图像及视频存储功能，内置病人数据管理系统，可查询和浏览病人信息、图像、测量计算数据和检查报告；

	2.5
	具备高清彩色液晶显示器和可充式锂电池；

	2.6
	具备穿刺显影增强技术；

	2.7
	操作便捷的增益与深度调节按钮，智能触控板；

	2.8
	平板式设计，非台式机或便携机，适用于麻醉场景。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机2台 
小儿线阵探头2个  
小儿相控阵探头2个 
小儿腹部探头2个  
可充电锂电池2个 
原厂专用台车 2辆

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（5）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：
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