	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	智能采血椅

	使用科室
	研究型病房
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	基本要求

	1.1
	数量：2台。

	1.2
	用途：采血时所用到的电动调节椅，为献血员提供安全舒适的献血环境。

	二
	                              主要功能及参数

	2.1
	整体结构：四节式（背板、臀板、腿板、脚蹬板）；采用人体工程学设计。

	2.2
	椅面：宽度≥58cm，展开长度≥195cm，整体高度可调；表面采用耐磨材质，防刮伤、防腐蚀；
使用高回弹记忆海绵填充，以保证舒适性。

	2.3
	头枕：头枕高度可自主调节，保证献血者在献血过程中头、颈部舒适。

	2.4
	扶手：可上下调节，可内外摆动；高度符合手臂自然舒展流线，倾斜角度可万向调节，确保患者手臂安全放松和自然舒展。

	2.5
	在扶手旁可配置小桌板，用于放置水杯等；可配置手机支架和USB充电口。

	2.6
	背部：角度可调节，需包含145°- 190°；使用高回弹记忆海绵填充，以保证舒适性。

	2.7
	腿部：角度可调节，需包含 -65°- 0°；使用高回弹记忆海绵填充，以保证舒适性。

	2.8
	配备CPR开关，在紧急情况下可快速调节座椅至休克体位。

	2.9
	配备一键复位开关，座椅在任何姿态下，通过一键复位按键，使背板快速达到水平体位。

	2.10
	电机：采用多电机独立控制，各自驱动背部升降、腿部升降、脚蹬板升降和整体升降；电机负载大，工作时噪声小。

	2.11
	配备手控器，以进行各角度和姿势的调节。

	2.12
	配备万向轮，轮组带锁定功能。

	2.13
	影音娱乐系统：配备大尺寸显示屏，角度可旋转，以用于影音娱乐。

	2.14
	智能科普互动展示台：含教育互动平台、XR工作站、AR沙盘、触控一体机、VR眼镜、VR观景台等，可与用户互动。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	采血椅               2台

	3.2
	头枕                 2个

	3.3
	小桌板               2个

	3.4
	手机支架+usb充电口   2套

	3.5
	手控器               2个

	3.6
	影音娱乐系统         2套

	3.7
	智能科普互动展示台   2套

	3.8
	其它必要辅件         2套

	四
	售后服务要求

	4.1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	4.2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	4.3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务

	4.4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机；保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	4.5
	如属计量器具、放射类设备，则卖方提供经买方认可的且具有资质的检测机构出具的计量、放射防护检测合格报告，检测费用包含在合同总价中

	4.6
	系统软件终生免费升级

	4.7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后1个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数

