浙江大学医学院附属儿童医院
儿童精准诊疗中心硬件平台项目
1、 项目情况
[bookmark: _GoBack]浙江大学医学院附属儿童医院的滨江院区的高性能超算服务器及配套网络设备采购，含施工和服务等。
2、 采购内容
	序号
	标项内容
	数量
	单位
	最高限价
（万元）
	简要技术
要求、用途
	备注

	1
	大数据服务器节点
	2
	台
	　
	2颗高性能国产处理器，单颗处理器≥64物理核，主频≥2.9G Hz，内存16*32GB，配置内存速率 ≥4800MHz DDR5，用于高效的大数据运算，提升处理速度和效率。
	若设备组合的总算力与整体性能符合要求，则对采购数量不做限制。​

	2
	智能服务器节点
	3
	台
	　
	整机提供2.24PFlops FP16算力，可部署DeepSeek满血版
	若设备组合的总算力与整体性能符合要求，则对采购数量不做限制。​

	3
	智能推理服务器节点
	2
	台
	　
	整机提供0.56PFlops FP16算力，可部署DeepSeek蒸馏的32B以下模型。
	若设备组合的总算力与整体性能符合要求，则对采购数量不做限制。​

	4
	登录及管理节点服务器
	2
	台
	　
	2颗高性能国产处理器，单颗处理器≥64物理核，主频≥2.6G Hz，配置256GB内存，用于系统的用户登录、身份验证和管理任务。
	若设备组合的总算力与整体性能符合要求，则对采购数量不做限制。​

	5
	网络设备
	1
	批
	
	ROCE交换机、业务网络交换机、管理交换机，光模块，线缆，光纤等供货、系统设计、安装调试、系统集成、部署实施、运行维护、项目验收以及技术培训，网络设备不少于3年 7*24 小时原厂设备保修和售后现场技术支持保障服务等。
	


3、 具体技术要求
1. 大数据服务器节点（2台）
	功能项
	技术指标

	品牌及应答须知
	▲只接受原厂机型，所投产品必须为厂商官方网站非停产设备型号 ,适用于通用机房环境，支持标准机柜，服务器高度≤4U，提供官网截图或者技术白皮书证明材料。

	CPU
	▲2颗高性能国产处理器，单颗处理器≥64物理核，主频≥2.9G Hz,L1数据缓存≥64KB（每核），L3缓存≥1.75MB（每核），内置100GE网络能力，采用精简指令集

	内存
	16*32GB，配置内存速率 ≥4800MHz DDR5，可扩展槽位≥32个

	硬盘
	2*480GB SSD+ 2*3.84TB NVMe SSD

	RAID
	支持0,1,5,10和超级电容

	网口
	1*100GE+2*25GE（含光模块及配套光纤）

	加速器
	▲CPU支持非对称算法RSA、ZLIB/GZIP压缩算法硬件加速能力

	安全
	▲BMC管理软件通过国际主流安全机构CC_EAL4+认证级别

	BMC
	采用中国境内自研管理芯片

	服务
	3年原厂维保


2. 智能服务器节点（3台）
	功能项
	技术指标

	品牌
	▲CPU、AI处理器使用同厂家国产自研芯片

	
	▲服务器管理系统支持国产自研管理芯片，投标厂商需要提供证明材料；
提供芯片厂家发布的产品简介，提供芯片厂家的资质证明，芯片厂家为国产厂家

	
	可以扩展服务器同品牌NVMe SSD

	规格
	▲不超过4U空间提供2.24 PFLOPS FP16算力

	
	机框深度小于800mm，支持1米深机柜部署

	CPU
	▲配置4颗通用计算处理器

	
	▲CPU主频 ≥ 2.6GHz，≥48核

	内存
	内存配置容量：≥1TB

	
	单颗AI处理器提供不低于64GB HBM，速度不低于1600GB/S

	NPU
	▲单颗AI处理器FP16算力 ≥ 280TFLOPS，FP32算力 ≥ 75TFLOPS；

	
	▲支持AI处理器直出200G 网口

	
	▲AI处理器间支持fullmesh全互联

	
	▲AI处理器间互联带宽最大不低于392GB/s（HCCS机型）

	网口
	★支持8*200Gb光口，带8*200G光模块

	
	1*4口25GE/10GE，带2*10GE光模块与2*25GE光模块及配套光纤

	集成显卡
	标配集成显卡，显存≥32 MB，提供官网证明材料

	电源
	满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线：4个热插拔2600W交流电源模块，支持2+2冗余

	服务
	3年原厂维保


3. 智能推理服务器节点（2台）
	功能项
	技术指标

	品牌及应答须知
	▲只接受原厂机型，所投产品必须为厂商官方网站非停产设备型号 ,适用于通用机房环境，支持标准机柜，服务器高度≤4U，提供官网截图或者技术白皮书证明材料。

	处理器
	▲配置≥2颗国产处理器，每颗核心数≥48核，主频≥2.6GHz

	内存
	配置容量≥32GB*16，采用ECC DDR4 内存

	本地存储
	系统盘配置≥2*480GB SATA SSD系统盘，数据盘配置≥2*3.84T NVMe SSD硬盘

	陈列卡
	配置1块独立磁盘阵列控制器，支持RAID0/1/10/5/6/50/60等，≥4GB cache，配置超级电容支持掉电保护；

	网络接口
	1*4口25GE/10GE，带2*10GE光模块与2*25GE光模块及配套光纤

	GPU
	▲国产GPU卡，配置≥4路NPU算力卡，单卡算力≥280 TOPS INT8和≥140 TFLOPS FP16，单卡内存容量≥96G；支持INT8精度的模型推理；

	冗余电源
	配置4*2000W 白金电源冗余电源

	BMC
	采用中国境内自研管理芯片

	加速器
	CPU支持非对称算法RSA、ZLIB/GZIP压缩算法硬件加速能力

	安全
	BMC管理软件通过国际主流安全机构CC_EAL4+认证级别

	服务
	提供3年原厂维保


4. 登陆及管理节点服务器（2台）
	功能项
	技术指标

	品牌及应答须知
	▲只接受原厂机型，所投产品必须为厂商官方网站非停产设备型号 ,适用于通用机房环境，支持标准机柜，服务器高度≤4U，提供官网截图或者技术白皮书证明材料。

	CPU
	▲2颗高性能国产处理器，单颗处理器≥64物理核，主频≥2.6G Hz（非超频非睿频）,L1数据缓存≥64KB（每核），L3 Cache≥1MB（每核），内置100GE网络能力，采用精简指令集

	内存
	256G，可扩展槽位≥32个

	硬盘
	2*480GB SSD+ 2*1.92TB NVMe SSD

	RAID
	支持0,1,5,10和超级电容

	网口
	≥2*10GE，含光模块及配套光纤

	加速器
	▲CPU支持非对称算法RSA、ZLIB/GZIP压缩算法硬件加速能力

	安全
	▲BMC管理软件通过国际主流安全机构CC_EAL4+认证级别

	BMC
	采用中国境内自研管理芯片

	可靠性
	支持硬盘故障预测，基于故障模型提前识别亚健康硬盘。

	服务
	3年原厂维保


5. 交换机：（1批）
1） ROCE网络交换机：（1台）
	功能项
	技术指标

	基本要求
	▲交换容量≥16Tbps；包转发率≥4800Mpps；200GE光接口≥24，400GE光接口≥8，提供官网链接与截图证明；

	硬件规格
	CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为厂商自研芯片，提供权威第三方报告证明

	
	电源模块槽位≥2个，电源1+1备份；

	
	★支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。提供设备官网全屏截图证明并在截图中标出功能描述说明和ID指示灯位置

	二层功能
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式

	
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	M-LAG（或vPC或DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能，提供权威第三方报告证明。

	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，静态路由

	QoS
	支持出方向ACL，支持出方向ACL限速，支持出方向IPv6 报文统计

	
	支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT

	
	★支持MAC 漂移联动端口 error-down，提供权威第三方报告证明。

	可靠性
	支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔

	
	支持数据面故障快速自愈DPFR，提供权威第三方报告证明

	
	支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP 

	DC特性
	支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通

	
	支持VxLAN over IPv6、IPv6 VXLAN over IPv4，

	安全性
	★支持MacSec国密加密，提供权威第三方报告证明

	
	支持SSH管理安全：包括默认安全、禁止全零监听、完备国密算法SM2/SM3/SM4

	
	支持弱安全协议/算法查询与安全增强，提供第三方权威报告证明。

	
	支持防止DOS、arp攻击和ICMP攻击

	
	支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定

	组播
	支持组播流量抑制

	
	支持IGMP Snooping 

	★超融合以太网特性
	支持PFC，支持PFC死锁预防，提供权威第三方报告证明。

	
	支持RDMA,RoCEv2,DCB，提供权威第三方报告证明。

	
	支持AI ECN，提供权威第三方报告证明。

	配置和维护
	支持随流检测功能，提供权威第三方报告证明

	
	★支持Packet Event丢包可视、超长时延可视，提供权威第三方报告证明

	流量分析
	支持Netstream，

	
	Netstream满足10GE 1:1采样，提供权威第三方报告证明

	实配
	▲配置24个200G 多模光模块，24条5米MPO线缆及配套光纤，2*交流电源，智能无损Roce网络功能授权，三年原厂维保



2） 业务存储网络交换机：（2台）
	指标项
	技术规格要求

	基本要求
	▲交换容量≥16Tbps；包转发率≥4800Mpps，提供官网链接与截图证明；

	硬件规格
	业务槽位≥4

	
	★CPU、转发芯片均为国产自研芯片，提供权威第三方报告证明

	
	电源模块槽位≥2个，风扇模块槽位≥3个

	
	★支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。提供设备官网全屏截图证明并在截图中标出功能描述说明和ID指示灯位置

	二层功能
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式

	
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	M-LAG（或vPC或DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能，提供权威第三方报告证明。

	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，静态路由

	QoS
	支持出方向ACL，支持出方向ACL限速，支持出方向IPv6 报文统计

	
	支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT

	
	支持MAC 漂移联动端口 error-down，提供权威第三方报告证明。

	可靠性
	支持BFD（Bidirectional Forwarding Detection）3.3ms检测间隔

	
	支持数据面故障快速自愈DPFR，提供权威第三方报告证明

	
	支持VRRP、VRRP负载分担、BFD for VRRP 

	DC特性
	支持Vxlan，且支持 EVPN VxLAN，支持VxLAN网络与VLAN网络互通

	
	支持VxLAN over IPv6、IPv6 VXLAN over IPv4，

	安全性
	★支持MacSec国密加密，提供权威第三方报告证明

	
	支持SSH管理安全：包括默认安全、禁止全零监听、完备国密算法SM2/SM3/SM4

	
	支持弱安全协议/算法查询与安全增强，提供第三方权威报告证明。

	
	支持防止DOS、arp攻击和ICMP攻击

	
	支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定

	组播
	支持组播流量抑制

	
	支持IGMP Snooping 

	超融合以太网特性
	支持PFC，支持PFC死锁预防，提供权威第三方报告证明。

	
	支持RDMA,RoCEv2,DCB，提供权威第三方报告证明。

	
	支持AI ECN，提供权威第三方报告证明。

	配置和维护
	支持随流检测功能

	
	★支持Packet Event丢包可视、超长时延可视，提供权威第三方报告证明

	流量分析
	支持Netstream

	
	★Netstream满足10GE 1:1采样，提供权威第三方报告证明

	实配
	▲24个25GE SFP28接口和18个100G QSFP28接口，配置12个25G多模光模块，12个10G多模光模块，2个100G多模光模块，2条5米MPO线缆，双交流电源，配套光纤，三年原厂维保



3） 管理网络交换机：（2台）
	指标项
	技术规格要求

	基本要求
	▲交换容量≥670Gbps；包转发率≥200Mpps （若官网存在双指标，以较小的值为准）；千兆电口≥48，万兆光口≥4，2个专用堆叠口，提供官网链接与截图证明； 

	硬件规格
	CPU、转发芯片均为厂商自研芯片，提供权威第三方报告证明

	
	★支持ID指示灯，维护人员可以在后台点亮后去直接找到相对应设备，便于快速定位设备位置。提供设备官网全屏截图证明并在截图中标出功能描述说明和ID指示灯位置

	二层功能
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式

	
	支持QinQ

	
	支持ERPS以太环保护协议（G.8032）

	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	支持IPv6 ND、PMTU发现

	QoS
	支持PQ, WRR/ DRR, PQ+WRR/PQ+DRR调度方式

	
	支持端口收发包限速

	
	支持流量整形

	安全性
	支持SSH管理安全：包括默认安全、禁止全零监听、完备国密算法SM2/SM3/SM4

	
	支持IP、MAC、端口和VLAN的组合绑定

	配置和维护
	★支持配置回滚不重启，提供第三方测试报告

	
	支持Telemetry

	实配
	▲4个万兆多模模块及配套光纤、双电源、三年原厂维保




三、商务要求：
1.服务要求
1）.投标人确保所投的产品为官方正品，产品享受 3年原厂标准的质保服务，序列号官网可查。 
2）.发生故障接到用户维修要求后，投标人应承诺在2小时内响应并提出解决方案，4 小时内到现场进行故障处理，维修过程中所需材料在接到通知后应及时提供，最多不超过12 小时。 
3） 集成服务
2.硬件平台集成要求
所有相关服务器、软件平台的软硬件安装、调试及新系统环境集成；
3.安装与调试
（1）对本招标文件的需求中未能明确的部分，中标人应根据自己的经验结合本项目的需求给出合理的建议或意见。
（2）中标人须提供设备互连用的原装配套工程材料，如6类非屏蔽网线、光纤跳线等。项目实施需要的线材等工程材料必须质量可靠，要求达到国家标准；经费由中标人自行承担。
（3）在安装调试过程中，由于投标人原因造成的软硬件缺损由投标人负责补充、更换。
（4）在安装、调试过程中,投标人应对采购方技术人员所提出的技术问题给予满意的答复。并向采购方提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购方今后能掌握操作方法和维护方法。
（5）根据采购人要求，中标商在合同签订且供货后提供所有投标设备（包括软、硬件）按照招标文件中的具体功能要求供甲方进行现场测试，合同签订且中标人供货后对产品功能逐一进行测试如测设不成功，采购人有权上报相关部门处理。所有测试费由中标人承担。
4.工期要求：
1）. 工期要求：合同签订完成之日起60个工作日内完成供货，75个工作日完成系统搭建。
2）. 交货地点：浙江大学医学院附属儿童医院指定地点

