	项目名称
	[bookmark: _GoBack]双极电刀

	使用科室
	手术室（莫干山）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：20把。

	1.2
	用途：主要用于神经外科等外科手术中组织分离、止血使用。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	与低温射频刀、双极电凝主机、高频电刀主流品牌能匹配使用（提供匹配的品牌）

	2.2
	所有型号双极电凝镊镊尖整体采用合金不粘连材料，非电镀和涂层，术中不易黏连。

	2.3
	镊身表面有绝缘层，重复消毒后不易破损。

	2.4
	镊尖表面有显微不平整构造和更垂直的切面，手术中更精准的抓取和更好夹持力。

	2.5
	镊身有耦合装置，保障镊尖更好闭合。

	2.6
	每把双极电凝镊尾端有易于区分的不同颜色标记代表不同镊尖规格。

	2.7
	双极镊，刺刀型，总长度包括但不限于以下两种规格：
规格一：总长度≥17 cm，工作长度≥5.5 cm，镊尖≤0.2 mm
规格二：总长度≥23 cm，工作长度≥11.5 cm，镊尖≤0.4 mm

	2.8
	双极电极导线可高温高压消毒。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	双极镊共20把：规格一4把，规格二16把

	3.2
	双极电极导线 10根

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 3 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：



