	物资名称
	规格
	采购需求

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]经皮肾镜穿刺套装
	镜鞘≤Fr4.8
	1. 用于超微可视成像，辅助穿刺，激光碎石等。
1. 镜鞘规格不超过Fr4.8，优质不锈钢，高韧性，带刻度，针尖锋利，损伤小。
1. 需含三通连接器、进水通道、激光通道、镜体固定器、光纤锁。
1. 可适用于医院现有经皮肾镜系统(PD-PN-0080），或可提供其他设备解决方案。
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