生物信息分析服务器技术参数
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	指标项目
	技术要求

	总体要求
	2U服务器，非OEM，适用于通用机房环境，支持标准机柜

	处理器要求
	☆≥2颗Ice Lake处理器，核数≥28C，主频≥2.0GHz

	内存要求
	配置≥1024GB DDR4内存，32个内存插槽； 

	本地存储
	支持38块2.5寸或20块3.5寸硬盘，支持28块NVME SSD硬盘扩展

	
	配置2块480G ssd硬盘，2块960G SSD硬盘,8个16T HDD

	RAID支持
	配置独立raid卡，支持RAID 0、1、5，支持硬盘直通模式

	网络接口
	配置≥2个千兆接口，

	I/O扩展槽以及扩展模块
	最大支持11个PCIE插槽，最大支持3个双宽GPU或者8个单宽GPU,本次配置1块英伟达L20（48G）显卡

	管理功能
	板载BMC管理模块，支持带外和带内远程管理控制，如IPMI2.0、KVM Over IP、SOL、SNMP等，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制。管理软件支持同时部署多台主机或按照计划时间进行特定部署，可监控服务器CPU、内存等资源使用率，批量日志收集等。支持中文BIOS界面设置，支持TPM/TCM安全模块，支持带内和带外安全管理。

	散热
	4个热插拔N+1冗余风扇；采用双转子大尺寸风扇，支持免工具热插拔维护。风扇转速自动调节，对节点透明；风流向前进后出；具备防回流设计

	性能
	SPEC max-jOPS测试中性能≥286000，提供证明材料

	可靠性硬件设计
	所投产品支持BMC/BIOS flash（ROM）硬件冗余、升级失败后自动回退或切换至另一片Flash启动，提供证明材料

	电源模块
	两个冗余热插拔电源; 支持-48V / 336V直流电源

	稳定性
	产品MTBF 不低于20万小时，提供CNAS或CMA的第三方测试机构的证明材料

	安全保护
	支持TPM安全可信模块，支持双机热备、N+1热备；

	
	支持硬盘数据安全擦除功能，提供界面截图

	服务
	三年原厂免费上门质保，供货时提供原厂质保函

	货期
	30天

	其他
	价格包括设备费、运输费、安装调试费、保险费、相关税金等一切相关费用



