	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	显微镜（含成像系统）

	使用科室
	实验检验中心（2F）
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	基本要求

	1.1
	数量：2套

	1.2
	用途：满足生物样本的明场及荧光观察需求。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	光学系统：无限远校正光学系统，≥45mm国际标准物镜齐焦距离。

	2.2
	显微镜光学主机能够支持明场、荧光等观察方式。

	2.3
	物镜为平场消色差物镜，要求：10X NA≥0.25；40X NA≥0.65；100X NA≥1.25。

	2.4
	光学部件经过抗真菌处理。

	2.5
	三目镜筒：放大倍数≥10X，视野≥20mm。

	2.6
	照明装置：长寿命LED光源。

	2.7
	玻片夹片器，支持单手操作。

	2.8
	荧光系统：紫激发蓝，激发滤光片允许330-380nm的UV光通过。

	2.9
	配置成像系统：≥2000万像素高灵敏度彩色相机，具有优异的色彩还原性能，在自动白平衡条件下即可达到色彩准确的明场成像效果。

	三
	主要配置及附件（每套）

	3.1
	显微镜主机1台

	3.2
	10X，20X，40X，100X物镜1套

	3.3
	目镜1套

	3.4
	三目观察镜筒1套

	3.5
	蓝色激发LED荧光附件1套

	3.6
	CCD相机1套

	四
	                               售后服务要求

	1
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明

	2
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训

	3
	保修期≥5年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务，系统软件终生免费升级

	4
	维修12小时内响应，维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备机。保修期内开机率达到95%，否则每超过一天保修期相应延期长10天

	5
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	6
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求。提供对接方案。若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	7
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后2个月内进行设备安装、调试和验收


注：▲为实质性条款，△为重要参数
