 三院区维修材料（照明类）采购需求
一、采购内容
1、本次采购内容为浙江大学医学院附属儿童医院三院区照明类维修材料，要求供应商提供的物品必须是合格的、未曾使用过的全新产品。所供货物必须适用于各种特定的医疗环境使用的特性和使用要求。
2、详见附件 照明类维修材料目录。供应商提供产品需符合技术参数，品牌可参考欧普、格西德、西顿、欧司郎等。
二、总体要求
1、供货需求
（1）采购参考数量为暂定的一年度总用量，最终采购量以实际供货数量为准，供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后每周两次约定时间配送，最迟不超过7个自然日（应急物资接到采购人通知后24小时内），货到采购人指定的使用地点。
在本次采购需求范围内的产品，供货商不得以采购数量少，供货过于分散，价格低等理由拒绝供货。供应商对常用产品应有一定的储备。
（2）合同期内，供货品牌、型号、数量应与采购人提交的采购需求一致，供应商需严格按照合同价格进行供货，不得以材料涨价为由停止供货或擅自更换其他替代材料。
如因产品停产、版本升级等不可抗力，在后续供货过程中无法保持一致，需提供可替代的品牌、型号和情况说明，由采购人认可后，提供相当于或优于采购人需求的物资。合同服务期内。
（3）供应商提供的产品主体配件（比如灯管、筒灯、平板灯等），必须有相应的生产厂家的合格证（或第三方出具的检测报告）、使用说明书等资料。
（4）要求供应商内部具有管理制度，包括生产、保管、发货等规章制度和保障措施。
（5）要求供应商对本项目有充足的运输能力，保证货物的安全及时送达的车辆及配送人员。供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
（6）要求供应商对本项目有充足的沟通能力，派专人与采购人相关科室经办人进行维修材料对接服务，对接人应专业、耐心、稳定（避免频繁更换），且具有一定的同类项目实施经验，对维修业务具有一定的专业知识。
（7）要求供应商成交后按采购人要求提交实样，经采购人确认后方可批量供货供应商送货应送达合同约定范围内采购人指定的地点，并根据采购人格式、内容（例如送货备注）等要求提供送货单。供货商有责任积极配合采购人尽快完成对账工作。
（8）供货商应严格做好质量控制，确保供货合格率100%，并明确承诺三包政策，即“包修、包换、包退”。供应过程中保证售后服务，如提供货品不符合质量要求，或存在破损等情况的，应无条件退货并重新供货，响应时间在24小时内。
产品免费保修期按国家相关规定执行，未按保修执行的，采购人有权根据货物价格进行扣款。
（9）收货应在供应商及采购人双方共同参加下进行。如有调换产品，减低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品，以劣充优，以假充真，串通、贿赂或其他严重违法、违规、违约行为的，一经查实，采购人有权取消其成交资格，终止服务。
（10）供应商应在合同期内需要完成入驻省级及以上采购平台并提供相关的供货服务。
（11）供应商须承诺所供全部产品的质量符合或优于国家和行业的技术标准和规范、安全。否则，供应商将承担一切经济损失的赔偿及法律责任。
2、供货期：1年，具体合同起止时间由采购人确定。
3、供货地点：
（1）湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号
（2）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号
（3）莫干山院区：湖州市德清县康乾街道儿院路66号。
4、供货方式和交货期：供应商按采购人要求按需分批次供货。
5、付款方式：费用按月支付。
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附件 照明类维修材料目录
	序号
	名称
	规格
	单位
	年用量参考

	1
	嵌入式led筒灯
	3寸（标准型)，嵌入式超薄筒灯，开孔7-8.5cm，4w自然光（3300K-5000K）
	只
	65

	2
	嵌入式led筒灯
	3寸（标准型)，嵌入式超薄筒灯，开孔8.5-10cm，6w自然光（3300K-5000K）
	只
	125

	3
	嵌入式led筒灯
	3寸（标准型)，嵌入式超薄筒灯，开孔12-12.5cm，9w自然光（3300K-5000K）
	只
	150

	4
	嵌入式led筒灯
	3寸（标准型)，嵌入式超薄筒灯，开孔14.5-15cm，12w自然光（3300K-5000K）
	只
	75

	5
	圆形LED筒灯
	CEA1601H，5.5寸（185cm），15W，3500k/4000K/6400k，开孔尺寸165mm
	个
	10

	6
	嵌入式led筒灯
	3寸（标准型)，嵌入式超薄筒灯，开孔17-17.5cm，18w自然光（3300K-5000K）
	只
	75

	7
	嵌入式led筒灯
	3寸（标准型)，嵌入式超薄筒灯，开孔19.5-20cm，22w自然光（3300K-5000K）
	只
	100

	8
	嵌入式led筒灯
	超薄2公分筒灯，嵌入式超薄筒灯，开孔尺寸27.5-28.5cm，24W自然光（3300K-5000K）
	只
	10

	9
	LED灯泡
	E14/E27，3W球泡灯，直径4.5cm,高度8.2-8.4cm，色温3300-6000K，材质PC
	只
	100

	10
	LED灯泡
	E27，6W球泡灯，直径6cm,高度8.2cm，色温3300-6000K，材质PC
	只
	160

	11
	LED灯泡
	E27，9W球泡灯，直径6cm,高度10.1cm，色温3300-6000K，材质PC
	只
	330

	12
	LED灯泡
	E27，12W球泡灯，直径6cm,高度11.7cm，色温3300-6000K，材质PC
	只
	260

	13
	LED灯泡
	E27，18W球泡灯，直径8cm,高度14.5cm，色温3300-6000K，材质PC
	只
	10

	14
	LED灯泡
	E27螺口大功率40wLED中低天棚灯3000-6500K
	只
	5

	15
	LED灯泡
	E27螺口大功率50wLED中低天棚灯3000-6500K
	只
	25

	16
	LED灯管
	高亮T8-10W，0.6米不限光色（单端进电）
	只
	50

	17
	LED灯管
	高亮T8-10W，0.6米不限光色（双端进电）
	只
	50

	18
	LED灯管
	高亮T8-20W，1.2米不限光色（单端进电）
	只
	60

	19
	LED灯管
	高亮T8-19W，1.2米不限光色（双端进电）
	只
	60

	20
	一体化支架灯
	高亮T5-7W，0.3米不限光色
	只
	50

	21
	一体化支架灯
	高亮T5-7W，0.6米不限光色
	只
	60

	22
	一体化支架灯
	高亮T5-10.5W，0.9米不限光色
	只
	25

	23
	一体化支架灯
	高亮T5-14W，1.2米不限光色
	只
	50

	24
	灯具配件
	T5支架灯单头连接线
	只
	10

	25
	灯具配件
	T5支架灯双头连接线
	只
	50

	26
	模组灯
	6w，吸顶灯贴环形模组，色温3000-6500K，110*110*26mm，15-28cm吸顶灯适用，适用面积5-10㎡
	只
	25

	27
	模组灯
	12w，吸顶灯贴环形模组，色温3000-6500K，110*110*26mm，15-28cm吸顶灯适用，适用面积5-10㎡
	只
	30

	28
	模组灯
	18w，吸顶灯贴环形模组，色温3000-6500K，130*130*26mm，15-28cm吸顶灯适用，适用面积5-10㎡
	只
	80

	29
	模组灯
	24w，吸顶灯贴环形模组，色温3000-6500K，155*155*26mm，15-28cm吸顶灯适用，适用面积5-10㎡
	只
	20

	30
	LED吸顶灯
	10w，灯罩材质PP（聚丙烯），3000-6000K,尺寸φ195*4.9mm，适用面积1-3㎡
	只
	30

	31
	LED吸顶灯
	13w，灯罩材质PP（聚丙烯），3000-6000K,尺寸φ250*4.9mm，适用面积4-8㎡
	只
	20

	32
	LED吸顶灯
	24w，灯罩材质PP（聚丙烯），3000-6000K,尺寸φ330*4.9mm，适用面积8-12㎡
	只
	40

	33
	感应吸顶灯
	CEX12-GY 12W 4000K白光
	套
	5

	34
	杀菌灯管
	220V-30W-0.9m，20㎡及以下，红外线光源
	只
	100

	35
	杀菌灯管
	220V-36W-1.2m，20㎡及以下，红外线光源
	只
	100

	36
	杀菌灯架
	杀菌灯管专用灯架30-40W
	只
	10

	37
	集成吊顶平板灯
	LED，300*300mm，16w，4000K-7000K
	只
	45

	38
	集成吊顶平板灯
	LED，300*600mm，28w，4000K-7000K
	只
	45

	39
	集成吊顶平板灯
	LED，600*600mm，48w，4000K-7000K
	只
	180

	40
	集成吊顶平板灯
	LED，300*1200mm，58w，4000K-7000K
	只
	50

	41
	石膏板吊顶平板灯
	LED，适用300*600mm孔径，34w，4000K-7000K
	只
	120

	42
	石膏板吊顶平板灯
	LED，适用300*900孔径，24W，4000K-7000K
	只
	10

	43
	石膏板吊顶平板灯
	LED，适用300*1200mm孔径，58w，4000K-7000K
	只
	75

	44
	石膏板吊顶平板灯
	LED，适用600*600mm孔径，48w，4000K-7000K
	只
	220

	45
	石膏板吊顶平板灯
	LED，适用600*1200mm孔径，58w，4000K-7000K
	只
	30

	46
	石膏板吊顶平板灯
	窄边框0.8cm弹簧卡扣嵌入式led长条石膏板吊顶灯办公室平板灯，185*885mm开孔，3000K/4000K/6500K
	只
	25

	47
	石膏板吊顶平板灯
	窄边框0.8cm弹簧卡扣嵌入式led长条石膏板吊顶灯办公室平板灯，285*1185mm开孔，3000K/4000K/6500K
	只
	10

	48
	平板灯灯配件
	吊顶灯卡扣，固定灯带用
	只
	1000

	49
	三防灯
	36w长条，尺寸1198*49*49mm，5700K，防护等级IP65，WF2级防腐
	只
	50

	50
	金卤灯泡
	CDM-T，35W，G12单端金卤灯泡
	只
	25

	51
	金卤灯泡
	CDM-T，70W，G12单端金卤灯泡
	只
	25

	52
	金卤灯镇流器
	HID-CV 35/S CDM，35W，适合光源型号：CDM-T CDM-R CDM-TC CDM-TM，长110mm，宽75mm，高32mm
	只
	25

	53
	金卤灯镇流器
	HID-CV 70/S CDM，70W，适合光源型号：CDM-T CDM-R CDM-TC CDM-TM，长110mm，宽75mm，高32mm
	只
	25

	54
	导轨式射灯
	LED，20W,3000-6000K，光束角度24/36度，黑色/白色
	只
	10

	55
	三线导轨
	1米，黑色/白色（含接头）
	只
	10

	56
	明纬LED开关电源
	LED开关电源
HLG-320H-12B/12V-22A
	只
	10

	57
	明纬LED开关电源
	LED开关电源
HLG-320H-24B/24V-13.34A
	只
	10

	58
	明纬LED开关电源
	ELG-150防水LED开关电源ELG-150-12-3Y | 12V
	只
	10

	59
	明纬LED开关电源
	ELG-150防水LED开关电源ELG-150-24-3Y | 24V
	只
	10

	60
	驱动电源
	150W 24v 6.25A
	只
	10

	61
	驱动电源
	300W 24v 12.5A
	只
	10

	62
	驱动电源
	200W 24v 8.3A
	只
	10

	63
	驱动电源
	80W 24v 3.3A
	只
	5

	64
	驱动电源
	36W 24v 1.5A
	只
	5

	65
	LED灯带
	cob灯带低压贴片24V柔性自粘软灯条无频闪，色温3000-6500K，24V
	米
	200

	66
	灯带配件
	柔性自粘软灯条无频闪吊顶嵌入式无主灯线性灯 300W变压器（适配灯带）带1-15米
	套
	10

	67
	灯带配件
	COB灯带转角、直接、带线款免焊接接头8mm
	个
	100

	68
	LED灯条
	磁吸LED灯条吸顶灯，48W（24W2根），3000-6000K，可并联，长度48.4cm，含磁吸
	只
	30

	69
	地脚灯
	86型人体感应地脚灯，≤3W，3m内感应距离，120°感应角度，30秒自熄灯，感应/开关自选
	只
	10

	70
	地脚灯
	118型人体感应地脚灯，≤3W，3m内感应距离，120°感应角度，30秒自熄灯，感应/开关自选
	只
	10

	71
	LED线性灯
	宽*高:20mm*20mm
	米
	25

	72
	LED线型灯
	宽*高:30mm*20mm
	米
	25

	73
	LED线性灯
	宽*高:50mm*20mm
	米
	25

	74
	LED线性灯
	宽*高:40mm*20mm
	米
	25

	75
	LED线性灯
	宽*高:100mm*35mm
	米
	10

	76
	三头格栅灯
	CES803E-M，3*9W，4000k，开孔尺寸:75mm*240mm
	套
	10

	77
	双头格栅灯
	CES802E-M，2*9W，4000k，开孔尺寸:75mm*160mm
	套
	10

	78
	单头格栅灯
	CEX801E-M，9W，4000k，开孔尺寸:75mm*75mm
	套
	10



2

