	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备招标参数规格要求

	项目名称
	气体钢瓶一批

	使用科室
	总务科
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	基本要求

	1.1
	用途：医用

	1.2
	数量：1批（详见品目）。

	1.3
	工作压力：不低于 10MPa（常温条件下）。

	1.4
	材质：无缝钢瓶，符合国家相关安全标准。

	1.5
	阀门接口：标准接口，具备防误接结构。

	1.6
	外观标识：清晰标明气体种类、容积、工作压力、生产日期、检验周期等信息。

	1.7
	安全附件：配备安全阀、防震圈等。

	1.8
	提供医疗器械注册证或相关资证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明等。

	1.9
	制造与检验标准：
《气瓶安全技术监察规程》（TSG R0006）
《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）
《气瓶颜色标志》（GB/T 7144）
《气瓶使用登记与定期检验规则》

	二
	                               品目

	
	名称
	数量（个）

	1
	10L氧气瓶
	15

	2
	6L氧气瓶
	15

	3
	4L氧气瓶
	285

	4
	2L氧气瓶
	25

	5
	10L二氧化碳气瓶
	2

	6
	4L二氧化碳气瓶
	7

	三
	                               其它要求

	1
	提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训，提供气瓶使用及安全管理培训一次。

	2
	保修期≥3年，设备全生命周期内提供零配件及维修服务。

	3
	维修响应时间＜12小时，12工作小时未能修复，则无偿提供备瓶。

	4
	提供气瓶定期检验提醒服务及后续检验支持。

	5
	交货期：合同签订后按医院要求供货，接到医院送货通知后15天内进行设备安装、调试和验收。



