	项目名称
	[bookmark: _GoBack]步态分析系统

	使用科室
	国家中心（莫干山院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：用于客观、定量评估动物步行的运动模式。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	适用对象大小鼠兼容，步道无毒无气味，可抽插、宽度可调，拆卸方便，易清洗；

	2.2
	配置高品质冷光源高速相机（提供产地品牌）；

	2.3
	封闭式的步行台，对动物不采取任何强迫措施，能够准确地评估动物的脚步和步态，从而获得自然步态；

	2.4
	脚印光亮折射技术，捕获真正的（真实和动态的）足印；

	2.5
	可测量动物的体重分布从而获得脚步的压力差异；

	2.6
	全方位智能识别身体大小、头、尾、四肢、中心，实时跟踪；

	2.7
	自定义指标模式，根据您的需求随时自定义程序系统；

	2.8
	足迹交互识别系统，可提示手动标记系统识别模糊的足迹；

	2.9
	高级步态分析：该系统可以根据每个足印的大小尺寸、位置、压力计算出大量的参数，用于定性和定量地分析单个脚步和步态；

	2.10
	实验指标：支持单个足印、脚印之间的距离、足印间的时间关系、交互式脚印测量等功能；

	2.11
	实验结果可以直接导入到Excel 电子表格，供用户事后作进一步的分析处理。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	观测主机1台

	3.2
	步态分析系统安装软件1套

	3.3
	高速低照度相机1台

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：



