	项目名称
	条件性恐惧系统

	使用科室
	国家中心（莫干山院区）

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：用于研究动物（主要是啮齿类）如何学会、表达和消退对特定线索或环境的恐惧记忆，是探索情绪学习、记忆形成、以及焦虑/创伤后应激障碍等疾病机制的黄金标准。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	适用对象：大小鼠兼容；

	2.2
	支持≥8通道实验；

	2.3
	分析指标：总不动时间/百分比、加电不动时间/百分比、声光刺激不动时间/百分比，支持扩展指标；

	2.4
	运动参数：含总路程、平均速度、活动次数、轨迹图（共用）等；

	2.5
	自定义声光电等刺激方式、持续时间，刺激强度可调；

	2.6
	实验过程自动化，避免了人工观察、计数引入的主观误差和对实验动物的干扰；

	2.7
	视频采集有原始录像，保证试验可查性；

	2.8
	软件自动跟踪分析，生成EXCEL文件，可在SPSS 等统计分析软件直接分析；

	三
	主要配置及附件

	3.1
	FCS观察箱1 套+摄像系统1 套+电控箱1 套

	3.2
	全数字刺激器（程序/手动控制）1 套

	3.3
	隔音箱（通风/照明）1 套

	3.4
	条件性恐惧实验视频分析软件1 套

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：
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