	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表

	项目名称
	高频电刀（动物中心显微操作系统相关设备V）

	使用科室
	 国家中心

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：一种集切割、凝血、止血功能于一体的高性能外科能量设备。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	具备两种输出控制模式：交控模式，自动模式；

	2.2
	根据凝血程度自动调节输出功率大小；

	2.3
	低电压输出有效地减少镊尖火花产生，从而减少对神经肌肉的刺激；

	2.4
	最高≤5秒延迟输出功能，更安全有效；

	2.5
	配备特殊的双极刀笔能实现双极电切功能。

	三
	主要配置及附件

	3.1
	主机 1 套

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	其他：

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；

	六
	配套耗材情况

	6.1
	

	[bookmark: _GoBack]七
	推荐品牌及联系方式

	7.1
	百生 OBS-100B，陈剑波 15868476490

	7.2
	延陵电子 POWER-420X，谢恒伟 18969113371

	7.3
	上海沪通 DD-350



