	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表（变更）

	项目名称
	振幅整合脑电图仪

	使用科室
	滨江院区PICU、NICU、新生儿、脑电图室

	一
	基本要求

	1.1
	数量：3套

	1.2
	用途：用于新生儿、儿童重症，通过电生理检测的方式对新生儿脑功能进行监测诊断，如癫痫、脑缺血、TBI、脑死亡判断、昏迷等病症。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	硬件要求

	2.2
	医疗专用主机系统，无风扇移动式一体机，低噪音，符合医规抗干扰，易清洁；

	2.3
	主机配置：≥21寸一体机， 内存 ≥16G ， 硬盘≥1T；配备脑电回放工作站，脑电回放工作站计算机：硬盘≥10T，i5及以上处理器，内存≥16G，显示器≥24英寸

	2.4
	放大器系统:不少于32通道高性能放大器，放大器采用双层光电隔离技术；

	2.5
	至少包含9对双极生物信号通道，脑电、心电、肌电、眼动等电信号网线传输数据；

	2.6
	配备高清摄像头；

	2.7
	专用仪器车：一体化高度防菌无缝隙，易清洁，轮子推动采用静音设计；

	2.8
	软件系统要求

	2.9
	中文正版Windows操作系统；中文正版Office办公软件；

	2.10
	放大器自动连续阻抗监测；

	2.11
	具有高频滤波和低频滤波；

	2.12
	具有联网功能，可传输脑电和视频数据至工作站进行远程分析诊断，根据院方需求开放远程会诊功能；

	2.13
	具备回放功能：在实时记录波形时可以回顾和编辑刚刚记录的脑电图；中英文操作语言可自由切换；

	2.14
	病人信息管理系统：自动生成中文报告；

	2.15
	具备脑电分析工具，同时可以标记注释；

	2.16
	拷贝剪辑功能：对有价值的脑电与视频数据进行任意地拷贝、剪切及组合；

	2.17
	波形局部放大和自动测量:对选择的波形进行局部放大和自动测量其波幅、时程、频率、波间期并计算其各项的平均值；

	2.18
	具备整段波形分析功能；

	2.19
	脑电图和脑功能监护软件一体化设计，支持在线显示脑功能趋势图分析；

	2.20
	具备定量脑功能分析软件：具备30种以上的定量脑电分析功能；

	2.21
	提供生成报告、查看、修改及下载报告信息，其中报告信息中包含aEEG医生诊断分析的各种结果，如背景活动、睡眠觉醒周期、惊厥活动、电生理诊断、诊断建议；

	2.22
	高清摄像头电脑控制自动调焦，能够清晰捕捉到患者细微动作；

	2.23
	提供可行的联网方案，将院内现有7台视频脑电图仪连入网络，并且实现在回放工作站的远程脑电分析。

	2.24
	具备振幅整合数据管理软件平台，包含新生儿智能分析数据库管理软件和远程会诊功能

	三
	主要配置及附件

	3.1
	振幅整合脑电图3套，每套配置：

	3.1.2
	脑电图主机、32导放大器各1个

	3.1.3
	脑电采集回放软件、脑功能测量软件、脑电视频同步软件各1套

	3.1.4
	全景高清摄像头1只

	3.1.5
	脑电盘状电极、电极线分线器各1套

	3.1.6
	磨砂膏2罐、导电膏2罐、一体式电极帽2套

	3.1.7
	床旁便携式仪器车1台

	3.1.8
	千兆路由器1个

	3.2
	脑电回放工作站配置：

	3.10
	脑电数据分析电脑1台

	3.11
	彩色激光打印机1台

	3.12
	脑电分析软件3套

	3.3
	信息中心服务器1套

	3.3.1
	16路的千兆交换机1台

	3.3.2
	硬盘容量≥50T

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告，相关费用包含在投标总价中

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放。（如需）

	4.4
	其他：
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