采购需求

一、计算机零配件参数
	序号
	名称
	单位
	预估数量
	备注
	推荐品牌

	1
	无线键盘
	个
	5
	连接方式 无线
传输频率 2.4GHz
接收器 nano接收器
接收范围 12m
套装颜色 黑色
键盘按键数 112键
按键技术 火山口架构
按键行程 长
多媒体功能键 10个
人体工学 支持
防水功能 支持
键盘类别 无线
键盘性能 有8个热键
工作方式 光电
人体工学 对称设计
按键数 3个
滚轮方向 双向滚轮
鼠标类型 无线光电
供电模式 键盘：2节AAA（7号）电池供电 鼠标：1节AA（5号）电
	罗技、雷柏、双飞燕

	2
	有线键盘
	个
	30
	适用类型 笔记本，商务办公
连接方式 有线
套装颜色 黑色
键盘接口 USB
键盘按键数 104键
按键技术 火山口架构
按键行程 长
按键寿命 1200万次
人体工学 支持
防水功能 支持
键盘类别 有线
键盘性能 弯曲的空格键
手感舒适，静音输入
工作方式 光电
鼠标分辨率 1200dpi
鼠标接口 USB
鼠标大小 普通鼠
人体工学 对称设计
按键数 3个
滚轮方向 双向滚轮
线长 1.8m
鼠标类型 有线光电
	罗技、雷柏、双飞燕

	3
	无线鼠标
	个
	5
	适用类型 商务舒适，移动便携
鼠标大小 普通鼠标
工作方式 光电
连接方式 无线
鼠标接口 USB
接收器 nano接收器
接收范围 10m
按键数 3个
滚轮方向 双向滚轮
最高分辨率 1200dpi
传输频率 2.4GHz
人体工学 对称设计
鼠标颜色 黑色，白色，蓝色，灰色
鼠标尺寸 108.4×68.9×38.4mm
鼠标重量 95g
供电模式 1节AA（5号）电池供电
系统支持 Windows 8，Windows 7，Windows Vista，Windows XP，Mac，Chrome OS，Linux
	罗技、雷柏、双飞燕

	4
	有线鼠标
	个
	200
	适用类型 经济实用
鼠标大小 普通鼠标
工作方式 光电
连接方式 有线
鼠标接口 USB
按键数 3个
滚轮方向 双向滚轮
技术参数
最高分辨率 1200dpi
人体工学 对称设计
规格参数
鼠标颜色 黑色
其他参数
供电模式 USB供电
	罗技、雷柏、双飞燕

	5
	无线键鼠套件
	套
	5
	适用类型 商务办公
连接方式 无线
传输频率 2.4GHz
接收器 普通接收器
接收范围 12m
套装颜色 黑色
键盘接口 USB
键盘按键数 104键
按键行程 中
多媒体功能键 7个
人体工学 支持
防水功能 支持
键盘尺寸 467.8×198.5×25mm
键盘重量 805g（不含电池）
键盘类别 无线
工作方式 光电
鼠标接口 USB
鼠标大小 普通鼠
人体工学 对称设计
按键数 5个
滚轮方向 双向滚轮
鼠标尺寸 120×65×41mm
鼠标重量 83g（不含电池）
鼠标类型 无线光电
供电模式 键盘：2节AA（5号）电池供电
鼠标：2节AA（5号）电池供电
	罗技、雷柏、双飞燕

	6
	固态硬盘 SATA
	个
	3
	存储容量 480GB
接口类型 SATA3（6Gbps）
硬盘尺寸 2.5英寸
闪存架构 SLC单层单元
读取速度 545MB/s
写入速度 430MB/s
TRIM功能 支持TRIM
外形尺寸 100.5×69.85×7mm
产品重量 32.1g±0.5
工作温度 0-70℃
存储温度 -55-85℃
	WD、希捷、三星

	7
	
	个
	3
	存储容量 1TB
接口类型 SATA3（6Gbps）
硬盘尺寸 2.5英寸
闪存架构 TLC单层单元
读取速度 545MB/s
写入速度 430MB/s
TRIM功能 支持TRIM
外形尺寸 100.5×69.85×7mm
产品重量 32.1g±0.5
工作温度 0-70℃
存储温度 -55-85℃
	WD、希捷、三星

	8
	
	个
	3
	存储容量 2TB
接口类型 SATA3（6Gbps）
硬盘尺寸 2.5英寸
闪存架构 TLC三层单元
读取速度 545MB/s
写入速度 465MB/s
外形尺寸 100.2×69.85×7mm
工作温度 0-70℃
存储温度 -55-85℃
其它性能 TBW：40TB
	WD、希捷、三星

	9
	固态硬盘 M.2
	个
	2
	存储容量 500GB
接口类型 M.2 SATA接口
硬盘尺寸 1.8英寸
闪存架构 TLC三层单元
读取速度 560MB/s
写入速度 510MB/s
外形尺寸 80×22×2.38mm
工作温度 0-70℃
存储温度 -55-85℃
	WD、希捷、三星

	10
	
	个
	2
	存储容量 1TB
接口类型 M.2 SATA接口
硬盘尺寸 1.8英寸
闪存架构 TLC三层单元
读取速度 560MB/s
写入速度 520MB/s
	WD、希捷、三星

	11
	
	个
	2
	存储容量 2TB
接口类型 M.2 SATA接口
读取速度 560MB/s
写入速度 530MB/s
	WD、希捷、三星

	12
	机械硬盘
	个
	10
	容量 1TB
接口 SATA接口
硬盘尺寸 3.5英寸
硬盘类型 台式机硬盘
转速 5400rpm
缓存 64MB
	WD、希捷、东芝

	13
	
	个
	5
	容量 2TB
接口 SATA接口
硬盘尺寸 3.5英寸
硬盘类型 台式机硬盘
转速 5400rpm
缓存 256MB
容量 2TB
	WD、希捷、东芝

	14
	
	个
	2
	容量 4TB
接口 SATA接口
硬盘尺寸 3.5英寸
硬盘类型 台式机硬盘
转速 5400rpm
缓存 256MB
	WD、希捷、东芝

	15
	
	个
	2
	容量 6TB
转速 7200rpm
接口 SATA接口
缓存 256MB
尺寸 3.5英寸
数据缓冲区（MB） 256
转速（RPM） 7200
平均延迟（毫秒） 4.16
随机读取 4 IOPS（4KB，队列深度16） 154
持续传输速率（MB/s，较大值）/（MiB/s，较大值） 267 / 255
可靠性/数据完整性
错误率（不可恢复，已读bits） 1 in 1015
加载/卸载循环次数（在40°C下） 600,000
可用性（小时数/天 × 天数/周） 24×7全天候
平均无故障时间（百万小时，预计） 2,000,000
	WD、希捷、东芝

	16
	移动硬盘(2.5寸机械)
	个
	2
	产品类型 移动机械硬盘
存储容量 1TB
硬盘尺寸 2.5英寸硬盘
接口类型 USB3.0
颜色：黑色
有指示灯
外形尺寸 122.2*85*11.5mm
产品重量 128g
其他特点 自动备份，密码保护，即插即用，云存储服务
	WD、希捷、闪迪

	17
	
	个
	5
	产品类型 移动机械硬盘
存储容量 2TB
硬盘尺寸 2.5英寸硬盘
接口类型 USB3.0
外形设计 颜色：黑色
有指示灯
外形尺寸 122.2*85*11.5mm
产品重量 128g
其他特点 自动备份，密码保护，即插即用，云存储服务
	WD、希捷、闪迪

	18
	
	个
	5
	产品类型 移动机械硬盘
存储容量 4TB
硬盘尺寸 2.5英寸
接口类型 USB3.0
外形设计 颜色：黑色
有指示灯
外形尺寸 132.2*75*19.8mm
产品重量 250g
其他特点 自动备份，密码保护，即插即用，云存储服务
	WD、希捷、闪迪

	19
	移动硬盘固态
	个
	5
	硬盘类型：便携式
存储颜色：灰色
容量：1TB
外壳材质：塑料
外部接口：USB3.1
硬盘尺寸：1.8英寸
读取速度：1050M/S
写入速度：1000M/S
加密功能：支持
尺寸（长×宽×高）：120× 58×9
净重量：47.7克
	WD、希捷、闪迪

	20
	
	个
	4
	硬盘类型：移动固态硬盘
颜色：灰色
容量：2TB
外壳材质：塑料
外部接口：type-c
硬盘尺寸：1.8英寸
读取速度：1050M/S
写入速度：1000M/S
加密功能：支持
尺寸（长×宽×高）：120×75×9
净重量：49克
	WD、希捷、闪迪

	21
	显示器
	个
	3
	屏幕尺寸分类 24"
可视屏幕尺寸 23.8"
屏幕模式 全高清
面板技术 平面转换 (IPS) 技术
响应时间详细信息
5 毫秒 灰阶反应时间 快速模式
8 毫秒 灰阶反应时间 正常模式
纵横比 16:9
像素间距 0.2745 mm x 0.2745 mm
水平视角 178°
垂直视角 178°
安装类型 面板安装
背光技术 LED Edgelight System
支持 HDCP 是
倾角 -5° 至 21°
电缆锁插槽
安全锁
防眩光
	DELL、AOC、三星

	22
	
	个
	3
	屏幕尺寸分类 27"
可视屏幕尺寸 27"
屏幕模式 Full HD
面板技术 面内交换(IPS)技术
响应时间详细信息
5 毫秒 灰阶反应时间 快速模式
8 毫秒 灰阶反应时间 正常模式
高宽比 16:9
像素间距 0.3114 mm x 0.3114 mm
水平视角 178°
垂直视角 178°
安装类型 面板安装
背光技术 LED边缘照明系统
支持高带宽数码内容保护 是
倾斜角度 -5° 到 21°
不含BFR
线缆锁孔
安全锁
防眩光
	DELL、AOC、三星

	23
	路由器
	个
	50
	产品类型 无线路由器
网络标准 IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac
网络协议 TCP/IP协议
最高传输速率 1200Mbps
频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）
天线类型 外置天线
天线数量 4根
是否可拆卸 否
Qos支持 不支持
WPS功能 支持
产品重量 8960g
环境标准 工作温度：0℃-40℃
存储温度：-40℃-70℃
其它性能 颜色分类：黑色
机身材质分类：塑料机身
	TP-LINK、H3C、DLINK

	24
	
	个
	10
	产品类型 无线路由器
网络标准 无线标准：IEEE 802.11a，IEEE 802.11b，IEEE 802.11g，IEEE 802.11n，IEEE 802.11ac
有线标准：IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab
最高传输速率 1900Mbps
2.4GHz传输速率 600Mbps
5GHz传输速率 1300Mbps
频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）
网络接口 1个10/100/1000Mbps WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX），3个10/100/1000Mbps LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
天线类型 外置天线
天线数量 6根
是否可拆卸 否
防火墙功能 支持
状态指示灯 系统状态指示灯
各端口Link/Act指示灯
产品尺寸 284×160×38mm
产品重量 345g
环境标准 工作温度：0℃～40℃
工作湿度：10%～90%RH 不凝结
存储温度：-40℃～70℃
存储湿度：5%～90%RH 不凝结
	TP-LINK、H3C、DLINK

	25
	交换机
	个
	30
	产品类型 千兆非网管交换机
传输速率 10/100/1000Mbps
交换方式 存储-转发
背板带宽 10Gbps
MAC地址表 2K
端口参数
端口结构 非模块化
端口数量 5个
端口描述 5个10/100/1000Mbps RJ45 端口
传输模式 全双工/半双工自适应
功能特性
网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
状态指示灯 每端口具有1个Link/Ack指示灯
每设备具有1个Power指示灯
电源电压 DC 9V，0.6A
产品尺寸 110×98×25mm
环境标准 工作温度：0-40℃
工作湿度：10%-90%RH（不凝结）
存储温度：-40-70℃
存储湿度：5%-90%RH（不凝结）
	TP-LINK、H3C、DLINK

	26
	
	个
	20
	产品类型 千兆非网管交换机
传输速率 10/100/1000Mbps
交换方式 存储-转发
背板带宽 16Gbps
MAC地址表 8K
端口参数
端口结构 非模块化
端口数量 8个
端口描述 8个10/100/1000Mbps RJ45 端口
传输模式 全双工/半双工自适应
功能特性
网络标准 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x
其它参数
状态指示灯 每端口具有1个Link/Ack指示灯
每设备具有1个Power指示灯
电源电压 DC 9V，0.6A
产品尺寸 178×100×25mm
环境标准 工作温度：0-40℃
工作湿度：10%-90%RH（不凝结）
存储温度：-40-70℃
存储湿度：5%-90%RH（不凝结）
	TP-LINK、H3C、DLINK

	27
	
	个
	5
	产品类型 千兆以太网交换机
应用层级 二层
传输速率 10/100/1000Mbps
交换方式 存储-转发
背板带宽 48Gbps
包转发率 10Mbps:14800pps
100Mbps:148800pps
1000Mbps:1488000pps
MAC地址表 8K
端口参数
端口结构 非模块化
端口数量 24个
端口描述 24个10/100/1000Mbps RJ45口
传输模式 全双工/半双工自适应
功能特性
网络标准 IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3x
其它参数
状态指示灯 Link/Act，Speed，电源，系统
电源电压 AC 100-240V，50-60Hz
产品尺寸 294×180×44mm
环境标准 工作温度：0-40℃
工作湿度：10%-90%RH（不凝结）
存储温度：-40-70℃
存储湿度：5%-90%RH（不凝结）
	TP-LINK、H3C、DLINK

	28
	手写板
	个
	2
	产品颜色 黑色
整机尺寸 210mm*140mm*12mm
手写笔尺寸 130mm*7.5mm(含笔尖)
有效区域 149mm*86mm
数据接口 USB
重量 板(带线):196g笔:5.4g
	汉王、绘客、爱国者

	29
	
	个
	1
	分辨率 1024
产品尺寸 长210mm 宽200mm 高3mm
接口 USB
类别 电脑手写板
感应方式 电磁式
压感等级 512M
	汉王、绘客、爱国者

	30
	
	个
	1
	采用平常写字的方式，轻松自然地向电脑输入文字。
手写自由度超前提高，用工整、连笔、倒插笔、简化、繁体、行草等多种不同写法输入同一个字，都能识别。
采用最新国标GB18030字库，包括简体字、繁体字、英文、数字等近三万。
实现在电脑上直接对文件进行圈改、批注，通过投影仪在会议中进行讲解，完成交互式演示，还可同时进行屏幕录制，广泛应用于教学、培训、会议等场合。
可以对Word、网页、电子书等电子文档的中、英文文字进行朗读，并可以选择普通话、粤语发声。
专利技术应用：
无线射频技术：
专利的无线射频技术，使手写板与电脑之间摆脱了线缆的牵绊，随时随地自由书写。
微压精密传感技术：
拥有专业绘画板级别的硬件技术――只需七克力就可以感应的微压精密传感技术。
无线无源压感技术：
手写笔与手写板没有连线，手写笔中无需电池。通过运笔的轻、重、缓、急表现出笔迹的粗、细、浓、淡，支持Office2007的“数字墨水”技术，在Word、Excel、PowerPoint、OneNote等软件中保留您的笔迹；还能够进行绘画、书法与签名。与支持压感技术的Photoshop、Painter、Flash、PhotoImpact等绘画软件兼容。
	汉王、绘客、爱国者

	31
	U盘
	个
	5
	产品类型 U盘
存储容量 32GB
接口类型 USB3.0
数据传输率 80MB/s
	闪迪、金士顿、朗科

	32
	
	个
	5
	产品类型 U盘
存储容量 64GB
接口类型 USB3.0
数据传输率 80MB/s
	闪迪、金士顿、朗科

	33
	
	个
	5
	产品类型：U盘
接口类型：USB3.0
存储容量：128GB
数据传输率：读出：100MB/s，写入：40MB/s
	闪迪、金士顿、朗科

	34
	内存条
	个
	5
	适用类型 台式机
容量描述 8GB
内存类型 DDR3
内存主频 1600MHz
针脚数 288pin
	三星、海力士、镁光

	35
	
	个
	25
	适用类型 台式机
容量描述 8GB
内存类型 DDR4
内存主频 3200MHz
针脚数 288pin
插槽类型 U-DIMM
CL延迟 22-22-22
工作电压 1.2V
	三星、海力士、镁光

	36
	
	个
	5
	适用类型 台式机
容量描述 16GB
内存类型 DDR4
内存主频 3200MHz
针脚数 288pin
插槽类型 U-DIMM
CL延迟 22-22-22
工作电压 1.2V
	三星、海力士、镁光

	37
	
	个
	5
	型号：笔记本内存
工作电压：1.2V
DDR代数：DDR4
外观特征：普条
平台：笔记本内存
总容量：8GB
内存频率：3200/3333MHz
	三星、海力士、镁光

	38
	
	
	5
	型号：笔记本内存
工作电压：1.2V
DDR代数：DDR4
外观特征：普条
平台：笔记本内存
总容量：16GB
内存频率：3200/3333MHz
	三星、海力士、镁光

	39
	显卡
	个
	2
	显存大小：8G
芯片组：NVIDIA
核心频率：1777MHz
显卡长度：177cm
电源接口：8pin x 1
	华硕、技嘉、丽台

	40
	
	个
	2
	显存大小：2G
显存位宽：64BIT
显存频率：6008MHz
流处理器：384
核心频率：1266-1506MHz
输出接口：HDMI*1+VI*1
	华硕、技嘉、丽台

	41
	网卡
	个
	15
	USB2.0有线网卡 百兆 黑色
功能：网口拓展
材质：ABS胶壳、编织线身
适用：笔记本、台式机、手机、平板等设备
	绿联 、TPLINK、DLINK

	42
	水晶头
	个
	2000
	产品数量:1包100个
产品名称:超五类网络水晶头
产品颜色:白色
产品接口:RJ45
商品编号:8-554720-3
产品作用:综合网络布线、网络接口
	康普、劳兰、一舟

	43
	对接头
	个
	50
	网络直通头 黑色
包装：独立包装
功能；支持六类/超五类网线
外壳材质：ABS
	绿联，山泽，贝友

	44
	接线子
	个
	100
	品名：K2接线端子
规格：100颗/袋
应用：电话、网络布线工程
卡刀：纯铜镀镍卡刀
	绿联，山泽，贝友

	45
	HDMI线
	个
	5
	HDMI黑色工程线 2米
30AWG OD7.3MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
支持4K/60HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	46
	
	个
	15
	HDMI黑色工程线 3米
30AWG OD7.3MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
支持4K/60HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	47
	
	个
	5
	HDMI黑色工程线 5米
30AWG OD7.3MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
支持4K/30HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	48
	
	个
	5
	HDMI黑色工程线 10米
26AWG OD8.0MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
支持4K/30HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	49
	
	个
	5
	HDMI黑色工程线 15米
26AWG OD8.0MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
支持4K/30HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	50
	
	个
	5
	HDMI黑色工程线 20米
28AWG+信号放大器 OD8.0±0.15MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
带有放大芯片，有方向性
支持4K/30HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	51
	
	个
	5
	HDMI黑色工程线 25米
26AWG+信号放大器 OD8.0MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
带有放大芯片，有方向性
支持4K/30HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	52
	
	个
	5
	HDMI黑色工程线 8米
28AWG OD8.0MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
支持4K/30HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	53
	
	个
	5
	HDMI黑色工程线 30米
26AWG+信号放大器 OD8.0MM
标准19芯  完美1080P 支持3D
支持1080P/60HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	54
	HDMI公对母转接头
	个
	5
	HDMI公对母接头 黑色
90°向下 
公对母转接弯头
	绿联，山泽，飞利浦

	55
	DP转HDMI线
	个
	5
	DP转HDMI公对公线 2米
黑色
线规：28AWG OD7.3MM
分辨率：3840*2160 30Hz
	绿联，山泽，飞利浦

	56
	DP转HDMI线
	个
	5
	DP转HDMI公对公线 1.5米
黑色
线规：28AWG OD7.3MM
分辨率：3840*2160 30Hz
	绿联，山泽，飞利浦

	57
	HDMI转DVI线
	个
	2
	HDMI转DVI线 2米
 黑色 圆线 
30AWG OD7.3MM
支持4K/60HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	58
	HDMI转DVI线
	个
	2
	HDMI转DVI线 3米
 黑色 圆线 
30AWG OD7.3MM
支持4K/60HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	59
	HDMI转DVI线
	个
	2
	HDMI转DVI线 5米
 黑色 圆线 
30AWG OD7.3MM
支持4K/30HZ
	绿联，山泽，飞利浦

	60
	DP转HDMI头
	个
	10
	DP转HDMI转换器
输入：Displayport
输出：1*HDMI 母
支持分辨率高达1920*1080P/60Hz
支持接收端自动检测
支持无压缩音频如LPCM
支持HDMI 12bit的Deep Color
支持HDMI 225MHz的时钟宽带，每通道2.25Gbps数据宽带      
产品尺寸：L45*W21.3*H12（mm），产品总长：25cm
	绿联，山泽，飞利浦

	61
	DP转HDMI转换器
	个
	5
	DP转HDMI适配器
输入端：1*DP公,支持"DP only"和"DP++"
输出：1*HDMI
输出分辨率：4K/60Hz
支持1080P 3D画面、HDR高动态范围
产品总长度：25cm
	绿联，山泽，飞利浦

	62
	DVI转VGA头
	个
	5
	DVI（24+1）转VGA转换器 扁线款
分辨率：支持1920*1080P
产品总长：30cm
	绿联，山泽，飞利浦

	63
	VGA线
	个
	3
	VGA公对公线 2米
3+6芯；OD 8.0MM
全铜线芯 铝箔+铝编多重屏蔽
双磁环
	绿联，山泽，飞利浦

	64
	
	个
	3
	VGA公对公线 10米
3+6芯；OD 8.0MM
全铜线芯 铝箔+铝编多重屏蔽
双磁环
	绿联，山泽，飞利浦

	65
	
	个
	5
	VGA公对公线 15米
3+9芯；OD 8.5MM
全铜线芯 铝箔+铝编多重屏蔽
双磁环
	绿联，山泽，飞利浦

	66
	
	个
	5
	VGA公对公线 20米
3+9芯；OD 8.5MM
全铜线芯 铝箔+铝编多重屏蔽
双磁环
	绿联，山泽，飞利浦

	67
	DP 线
	个
	5
	DP 1.4公对公连接线 2米
DP协议：DP 1.4标准
总宽带：32.4Gbps
分辨率：7680*4320
刷新率：8K@60Hz/4K@144Hz/2K@165Hz
线芯材质：纯铜
屏蔽：铝箔+地线+金属编织
接头材质：镀镍
线规：30AWG
线径：7.3mm
	绿联，山泽，飞利浦

	68
	
	个
	3
	DP 1.4公对公连接线 5米
DP协议：DP 1.4标准
总宽带：32.4Gbps
分辨率：7680*4320
刷新率：8K@60Hz/4K@144Hz/2K@165Hz
线芯材质：纯铜
屏蔽：铝箔+地线+金属编织
接头材质：镀镍
线径：7.3mm
	绿联，山泽，飞利浦

	69
	DP转VGA头
	个
	2
	DP转VGA母转换器 胶壳款 15cm
黑色 镀金头
不带音频
分辨率：1920*1080
	绿联，山泽，飞利浦

	70
	DVI线
	个
	3
	DVI (24+1)公对公线 2米
28AWG 双磁环 OD8.5
标有input的端接信号源设备
标有output的端接显示设备
支持2560*1600P
	绿联，山泽，飞利浦

	71
	
	个
	3
	DVI (24+1)公对公线 3米
28AWG 双磁环 OD8.5
标有input的端接信号源设备
标有output的端接显示设备
支持2560*1600P
	绿联，山泽，飞利浦

	72
	
	个
	3
	DVI (24+1)公对公线 10米
28AWG 双磁环 OD8.5
标有input的端接信号源设备
标有output的端接显示设备
支持1080P
	绿联，山泽，飞利浦

	73
	
	个
	3
	DVI (24+1)公对公线 20米
26+28AWG+IC OD8.0 
标有input的端接信号源设备
标有output的端接显示设备
支持1080P
	绿联，山泽，飞利浦

	74
	USB HUB扩展坞
	个
	10
	扩展坞
高速4口USB3.0
线长：1米
USB3.0接口：4口
	绿联，迈拓维矩，千天

	75
	USB转3.5音频接口
	个
	5
	USB2.0外置声卡
铝壳
线长15CM
总长23CM
功能：与耳机、麦克风等连接
	绿联，山泽，飞利浦

	76
	多模万兆光纤模块
	个
	10
	产品类型 100G+QSFP28+光模块
产品概述 SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	H3C、华为、锐捷

	77
	单模万兆光纤模块
	个
	10
	产品类型问豆包 100G+QSFP28+光模块
产品概述 SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC)
	H3C、华为、锐捷

	78
	光纤跳线
	个
	10
	3m LC/UPC-LC/UPC 万兆双工多模OM3光纤跳线-2.0mm PVC(OFNR) #41728
	启始、贝友、光电光训

	79
	光纤跳线
	个
	10
	5m LC/UPC-LC/UPC 万兆双工多模OM3光纤跳线-2.0mm PVC(OFNR) #41727
	启始、贝友、光电光训

	80
	光纤跳线
	个
	5
	10m LC/UPC-LC/UPC 万兆双工多模OM3光纤跳线-2.0mm PVC(OFNR) #41736
	启始、贝友、光电光训

	81
	光纤跳线
	个
	5
	20m LC/UPC-LC/UPC 万兆双工多模OM3光纤跳线-2.0mm PVC(OFNR)  #41734
	启始、贝友、光电光训

	82
	光纤跳线
	个
	10
	3m LC/UPC-LC/UPC 双工单模OS2光纤跳线-2.0mm PVC(OFNR) #40193
	启始、贝友、光电光训

	83
	光纤跳线
	个
	10
	5m LC/UPC-LC/UPC 双工单模OS2光纤跳线-2.0mm PVC(OFNR) #40200
	启始、贝友、光电光训

	84
	光纤跳线
	个
	5
	10m LC/UPC-LC/UPC 双工单模OS2光纤跳线-2.0mm PVC(OFNR)  #40203
	启始、贝友、光电光训

	85
	光纤跳线
	个
	5
	20m LC/UPC-LC/UPC 双工单模OS2光纤跳线-2.0mm PVC(OFNR)  #40205
	启始、贝友、光电光训

	86
	光纤笔
	个
	1
	光纤信号笔 
波长：650M
操作模式：脉冲2Hz和CW
	TriBrer、绿联、山泽

	87
	扫描枪
	个
	20
	条形码二维码扫描枪，枪形
内存容量：512KB-1MB
无线传输类型：2.4GHz
传输方式：无线
电池容量：1501-2000mAh
解码类型：一维，二维
光源：影像
	新大陆、得力、霍尼韦尔

	88
	扫描枪
	个
	40
	条形码二维码扫描枪，球形
内存容量：512KB以下
扫描介质：纸质，屏幕，薄膜
传输方式：有线
电池容量：无电池容量
解码类型：一维，二维
光源：影像
	新大陆、得力、霍尼韦尔

	89
	扫码桩
	个
	5
	二维码扫码桩
传输方式：有线
解码类型：一维，复合码，二维
光源：白光
	新大陆、得力、霍尼韦尔

	90
	寻线仪
	个
	5
	产品类型：寻线仪/测线仪
电池：1.5V电池
显示屏：点阵式128*64
主机尺寸：140*70*25mm
接收机尺寸：200*42*29mm
线缆识别器：73*30*22mm
工作温度：-10°C~+60°C
工作湿度：20%-70%
	美网、三堡、康普

	91
	网钳
	个
	2
	功能:压接水晶头/剥线/剪线
刀片:钢材
名称:8P/6P双用水晶头网线钳
材质: 碳钢
适用:压8P/6P水晶头
长度:185mm
	美网、三堡、康普

	92
	HDMI分屏器
	个
	5
	HDMI 1进2出分配器 
带电源适配器
分辨率支持4K/30Hz，1080P/120Hz, Out1口支持CEC 功能，支持HDCP1.4 ，支持3D 
	绿联，迈拓维矩，千天

	93
	HDMI分配器
	个
	5
	HDMI2.0 1进4出分配器
输入端：1*HDMI
输出端：4*HDMI
HDMI2.0标准，支持分辨率4K/60Hz,1080P/240Hz/，支持HDCP2.2，支持3D，输出1支持CEC
线缆长度：5米内支持4K/60Hz
5-10米支持4K/30Hz
10-20米支持1080P/60Hz
传输宽带高达：18Gbps
支持HDMI接口热插拨
配备DC 5V±5％/1A（内正外负）电源适配器
产品尺寸：L170*W68*H21(mm)
	绿联，迈拓维矩，千天

	94
	VGA分配器
	个
	5
	VGA 1进4出分配器 
分辨率最高支持：1920*1440P@60Hz  
out 1 支持DDC ，支持显示器EDID读取 
配5V 1A电源适配器
尺寸：187.5*68*20（mm) 
	绿联，迈拓维矩，千天

	95
	打印机切换器
	个
	5
	USB打印切换器 2进1出
USB协议:USB 2.0向下兼容
传输速度:480Mbps
USB端口:USB B型母座*2、USB A型母座*1
热 拔 插:支持
切换方式:面板按键、热键(需安装驱动)
工作温度: 0°C~55°C
存储温度: -20°C~60°C
外壳材质:塑壳
	绿联，迈拓维矩，千天

	96
	KVM切换器
	个
	5
	2进1出
输入接口:DP*2、USB(B型母座)*2
输出接口:DP*1、USB(A型母座)*2
切换方式：面板切换、键盘切换、外接控制切换
分辨率:4K@60Hz(4:4:4)向下兼容
识别方式:自动识别
供电:DC 5V/1A
传输速率:<32.4Gbps
尺寸:143*63*20(mm)
	绿联，迈拓维矩，千天

	97
	DP双向切换器
	个
	2
	DP1.4双向切换器
切换：按键切换
外壳：铝合金+胶壳
分辨率：8K/30Hz且向下兼容
热插拔：支持
	绿联，迈拓维矩，千天

	98
	打印共享器
	个
	5
	USB3.0 共享切换器  二进一出
接口：USB3.0*3
切换：按键切换
外壳：ABS
热插拔：支持
	绿联，迈拓维矩，千天

	99
	音频线
	个
	5
	接口：3.5对红白双莲花
连接线：3.5音频线
转换器：其他
屏蔽类型：单屏蔽
外被性能：常规pvc
线长：1.5米
类别：音频线
	绿联，秋叶原，飞利浦

	100
	
	个
	2
	6.35mm公对公音频线 3米
线芯材质：纯铜
接头材质：镀金
外壳材质：铜合金
外被材质：棉网编织
外径：4.5mm
	绿联，秋叶原，飞利浦

	101
	
	个
	2
	3.5mm公转2RCA公音频线 10米
RCA用线:(28#2C+S21/0.10)*2F OD5.5MM*2;
DC头用线:28#2C+S21/0.10，OD:5.0MM
	绿联，秋叶原，飞利浦

	102
	
	个
	5
	3.5转2*RCA公音频线 5米
线芯材质：镀锡铜
接头材质：镀金
外被材质：PVC
	绿联，秋叶原，飞利浦

	103
	小音箱
	个
	2
	类型：无源音箱
电源类型：USB供电
线长：无线
类别：扩音器/大喇叭
外置存储设备读取：USB
	恒波、飞利浦、漫步者

	104
	显示器支架
	个
	2
	产品分类 电脑支架
固定方式 固定于桌面
承载重量 2-9.5kg
VESA标准 75×75mm/100×100mm
适用范围 17-34英寸显示器
材质问豆包 铝+塑料
颜色 银色
	奇朗、乐歌、慧想

	105
	刻录机
	个
	2
	类型：外置刻录机 外置DVD光驱 蓝光刻录机 蓝光光驱 蓝光Combo DVD刻录机 DVD光驱
DVD-RAM：5X
DVD+R(DL)：6X
BD-XL：BD-XL
DVD+RW：8X
DVD+R：16X
DVD-R：16X
DVD-RW：6X
DVD-R(DL)：6X
CD-R：48X
DVD+R：16X
DVD-ROM(Dual)：12X
CD-RW：40X
CD-ROM：8X
CD-R：48X
DVD-R：16X
DVD-ROM(Single)：8X
产品颜色：黑色
产品尺寸：243*165*63mm
产品重量：1160g
其他功能：光盘加密/一键刻录
	联想、华硕、LG

	106
	刻录盘
	筒
	2
	空白光盘/光碟/刻录盘
产品净重 0.9kg
产品尺寸 长138mm 宽138mm 高91mm
类型 DVD
数量：50片/桶
	铼德、怡敏信、清华同方

	107
	适配器
	个
	10
	输入电压:AC100-240V 50/60HZ
输出电压:DC 54V
输出电流:选项可以选电流
插头尺寸:小口
插头线+输出线 总长:2.5米
电源适配器带工作灯
	思科、H3C、华为

	108
	适配器
	个
	5
	输入电压:AC100-240V 50/60HZ
输出电压:DC 58V
插头尺寸:小口
线长:2.2米
	思科、H3C、华为

	109
	拓展坞
	个
	5
	Type-C转HDMI+3口分线器 带PD
输入端：Type-C公
输出端：3*USB 3.0A母，1*HDMI母，1*M.2 B-Key母，1*PD供电口
USB规格：USB 3.0传输速率：5Gbps
HDMI接口：4K*2K/60Hz
PD供电口：支持PD 100W快充
支持硬盘类型/协议：M.2 SATA/M.2 NGFF固态硬盘
材质：铝合金外壳
系统：Windows/macOS/Linux等
	绿联，山泽，迈拓维矩

	110
	采集卡
	个
	3
	最大输入：1920x1080p@60/50fpsin-1920x1080p@60/50fps out
录制模式：软压缩，实时
主机借口：PClex1(Gen2 )
视频输入：1xHDMI, 1xDVI-l,1xYPbPr,1xSDl, 1xCVBS,1xS-Video
视频显示格式：YV12,NV12,YUY2,RGB24,RGB32,P010
分辨率：
1920x1080p@60/50fps
1920x1080i@60/50fps
1280x1024p@60fps
1024x768p@60fps
640x480p@60fps
720x576p@50fps
1920x1080p@30/25/24fps
1280x720p@60/50fps
1280x960p@60fps800x600p@60fps
720x480p@60fps720x480i@60fps
720x576i@50fps
录制视频格式：H.264(软压缩)
录制视频分辨率：1920x1080p@60/50fps
1920x1080i@60/50fps
1280x1024p@60fps
1024x768p@60fps
640x480p@60fps
720x576i@50fps720x576i@50fps
音频输入：1xHDMI Embedded Audio1xSDl Embedded AudioA Pair of RCA Audio Connector ( Audio L/R Through YPbPr Cable )PCB Audio Pin Input: Line-in, Microphone, XLR
音频格式：Stereo/16-bit/32000~48000Hz
I/O：16
机多卡：支持
SDK：port APl : DirectShow, V4L2, FFmpeg, GstreamerSupport Language :C+ +, C#, .NET, Visual Basic, Qt, Delphi
操作系统：Windows7/Windows 8/Windows 8.1 /Windows 10Linux 4.8 or Higher( 32-bit and 64-bit )
	丽台、恒达、旌宇

	111
	VGA切换器
	个
	5
	VGA 2进1出切换器
 颜色：黑色
分辨率最高支持：1920*1440P@60Hz
支持DDC ，支持显示器EDID读取 ,按键切换
	绿联，山泽，迈拓维矩

	112
	机柜螺丝
	个
	50
	功能：接续配件 接续工具
规格：50个/包
	贝友、光训、烁恒

	113
	外置刻录机
	个
	2
	类型：DVD光驱 DVD刻录机 外置DVD光驱 外置刻录机 拷贝机
DVD-R(DL)：8X
DVD+RW：8X
DVD+R(DL)：8X
DVD-RAM:5X
DVD-R:8X
CD-R：24X
DVD+R：8X
CD-RW：24X
DVD-RW：8X
CD-R：24X
CD-RW：24X
CD-ROM：24X
DVD-ROM(Single)：8X
DVD-ROM(Dual)：8X
产品尺寸：长138mm 宽144mm 高13mm
接口：USB Type-C
	联想、华硕、LG

	114
	USB打印线
	条
	5
	USB2.0打印线 5米
A公对B公      
双磁环
线规：AWG
OD：4.5MM
	绿联，山泽，飞利浦

	115
	USB HUB
	个
	5
	支持USB 3.0、HDMI、千兆网口、VGA等基础接口
USB3.2扩展坞10Gbps分线器 
3.2Gen2四合一集线器 
 USB3.2分线器[0.5米]
	绿联，山泽，迈拓维矩

	116
	Type-C转DP连接线
	条
	5
	Type-C转DP连接线 1.5米
分辨率：8K60Hz
刷新率：4K240Hz
转接方向：单向
线身材质：PVC
	绿联，山泽，飞利浦

	117
	Type-C HUB
	个
	5
	USB-C转2xUSB-A   15cm
2.0+1xUSB-A 3.0+HDMI+PD 五合一多功能拓展坞
材质：铝合金+ABS
输出：USB 2.0*2,USB 3.0,HDMI*1
HDMI接口：4K@30Hz
支持系统：Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP;MAC  OS ;linux;IOS;Android
	绿联，山泽，迈拓维矩

	118
	DP切屏器
	个
	5
	DP1.4 KVM切换器 2进1出
输入接口：DP*2、USB-B*2、USB-C*1
输出接口: DP*1 USB-A*3、USB-C*1、 miniUSB*1
驱动：免驱即插即用
USB接口：USB3.0标准(向下兼容) 
分辨率：8K/60Hz(向下兼容)
	绿联，山泽，迈拓维矩

	119
	标签色带
	个
	25
	白底黑字带架规格(mmxm)：宽24mm*长8m 
颜色： 白底黑字
色带类别： 色带
适用主机类型：标签机
性能要求：原厂原配
	兄弟、硕方、普贴

	120
	PDU机柜插座
	个
	10
	全长：490MM
插口：8位10A五孔
最大电流：10A
最大功率：2500W
包装：独立盒装
配色：深灰色
额定电压：250V
开关数：1
	正泰、公牛、大唐卫士

	121
	VGA KVM切换器 
	个
	2
	VGA KVM切换器 
带2口USB
分辨率：1920*1440 60Hz
输入端：VGA *2，2*USB2.0-B
输出端： VGA*1， 2*USB2.0-A
分辨率支持1920*1440@60Hz。 支持DDC ，支持显示器EDID 读取，按键切换
	绿联，山泽，迈拓维矩

	122
	联想CPU风扇
	个
	2
	配件类型 笔记本风扇
适用机型 Thinkpad T系列
性能要求：原厂原配
	联想、Thinkpad

	123
	 调试线
	条
	10
	USB转RJ45 Console 调试线 1.5米
输入：USB 2.0 A 公
输出：RJ45公
USB标准：USB2.0
串口标准：RS-232
工作方式：半双工和全双工
波特率：300~256000bps，自动侦测串口信号速率
保护功能：正负15KV静电保护
支持远程唤醒、电源管理
支持系统：Windows/Mac OS/LINUX
芯片：FT232R+ZT485(FTDI芯片 工业级应用产品)
彩盒包装
	绿联，山泽，飞利浦

	124
	USB转RS232串口线
	条
	10
	USB转串口DB9 RS-232公对公线 1米
输入：USB 2.0 A 公
输出：DB9 公头螺柱
USB标准：USB2.0
串口标准：RS-232
工作方式：半双工和全双工
波特率：300~256000bps，自动侦测串口信号速率
传输距离：15米（MAX）
保护功能：正负15KV静电保护
支持系统：Windows/Mac OS
芯片：PL2303GT
镀金接口
串口打印机适用 附驱动盘
	绿联，山泽，飞利浦



二、服务要求
1、供货要求：收到甲方供货通知后2-3个工作日内（紧急货物接到甲方通知后2小时内），按要求的数量供货到甲方指定使用地点，同时提供送货清单，并交甲方验收。
2、提供三包承诺内容的服务，对于不符合质量要求的商品，乙方在24小时内响应，提供退货或更换服务。
3、质保期1年。乙方保证所供商品在质保期内发生故障时，最迟在五个工作日内修复，必要时采取临时调换等措施，以保证甲方的正常工作。如商品厂家提供质保期≥1年，则以厂家质保期为准。
4、乙方需派专人与甲方相关科室经办人进行对接服务。
5、乙方运输费用等包含在总价内。
6、付款方式：每月根据甲方签字确认的送货单，乙方开具正规的发票，经核实后按实际采购数量结算。
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