	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表

	项目名称
	脉搏血氧饱和度仪（掌式）

	使用科室
	CICU、SICU、消化内科等临床科室

	一
	基本要求

	1.1
	数量：27台

	1.2
	用途：用于新生儿及各年龄段儿童的脉搏、血氧饱和度等参数的监测。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	提供便携式规格，患者转运使用。

	2.2
	具备多参数实时显示能力，必须包括但不限于血氧饱和度（SpO2）、脉搏率、灌注指数（PI）、电池状态及报警状态。
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	支持多参数可设限报警，至少包括：SpO2可设置高/低报警阈值；脉搏率可设置高/低报警阈值；
低电量报警。

	2.4
	具备趋势数据存储功能，存储时长不低于72小时。

	2.5
	血氧饱和度（SpO2）测量范围需包括1-100%，准确度≤±3%，分辨率≤1%。

	2.6
	脉搏率测量范围需包括25-250次/分钟，准确度≤±3次/分钟，分辨率≤1次/分钟。

	2.7
	支持低灌注指数（PI）下的测量（在报名文件响应表上写明PI范围）。

	2.8
	重复性使用血氧探头应配备成人型与儿童型两种规格。

	三
	主要配置及附件（每台）

	3.1
	主机1台

	3.2
	保护胶套1个

	3.3
	原厂数据延长线2根

	3.4
	原厂重复性血氧探头3个（具体规格按照医院要求提供）或同等价值的一次性血氧探头1批

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（ 5 ）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	五
	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；

	六
	配套耗材情况

	6.1
	重复性血氧探头

	6.2
	一次性血氧探头


















