滨江院区麻醉手术中心广播设备改造采购需求
一、项目概述

浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区麻醉手术中心广播设备改造。此项目在原先已有功放系统上进行改造升级，具体情况可现场勘查。
2、 货物需求一览表

以下为本次改造的具体软硬件参数要求：
	序号
	材料名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	云平台广播系统服务软件
	1.智慧云平台网络广播系统，标准IP网络，用TCP/UDP技术和数字音频技术，通过B/S架构和分布式技术，以及高操作性的开放标准，确保音频信号在局域网和广域网上实现高效、稳定的传输。 

2.系统能兼容多操作系统平台，如Windows、CentOS、国产麒麟等。支持多级管理，满足用户的广播需求。安装、使用和维护过程简便快捷。

3.服务器软件采用后台系统服务运行，开机系统即可自动运行，能对接已有广播系统；

4.支持对接求助终端，支持多终端组网运行，单台终端发起呼叫时，可自动连通剩余其余终端；支持被呼终端按需关闭音频接收通道，提供双键报警按键，可实现业务咨询与对讲求助功能；

5.后台可根据预设任务定时、定点自动播出音频、文本或采播广播，支持批量创建多时段任务并附加说明，创建时可查看终端在线状态，一键启停；

6.可对任意单点、分组或全区执行实时音频/文本/采播广播任务，一键寻呼喊话任务，具有高同步性和实时性；

7.短路联动广播支持全区、分区消防联动，短路输入输出端口联动自由配置，自动化安全机制；

8.任务音量支持使用终端设备本机音量进行广播，同个任务下局部设备音量差异化调节；

9.支持音源优先级设置，对紧急求助、报警呼叫、监听、对讲、寻呼、文字广播、定时任务、实时采播、实时文件播放、定时采播、定时打铃等优先级进行自由排序并进行保存；

10.配置终端设备自动化采集任务，根据音源输入自动触发或停止采集；

11.话筒配置支持一键报警操作，通过配置话筒报警任务，可对任务进行添加、编辑和删除，任务音量、播放模式、音源类型和音频文件可自由选择；
	1
	套

	2
	云对讲求助终端
	1.设备材质：铝合金拉丝板，结构坚固耐用，防护等级≥IP65；

2.面板按钮：双色物理按键，避免触摸误差，按钮指示灯可直观地显示终端的工作状态和故障状态；

3.麦克风：1个，内置安装；具有较宽的拾音面积和良好的声音降低，可用于平台在线监听；

4.高保真扬声器：3W，内置安装；声音清晰有力；
5.功放:1路，20W输出，可外接无源喇叭，实现网络广播扩声；

6.线路输入接口:1路；

7.线路输出接口:1路；

8.电源输出接口:1路，直流电压12V，可外接报警灯，实现夜间求助终端提醒功能，平台可调整声光输出模式；

9.报警模块:1路，内置防拆；设备拆除时自动触发报警音频，并实时上报平台报警信息；

10.报警按键：双键，可实现业务咨询与对讲求助功能；

11.内置独立音频输出：大于1路；

12.可联动平台触发任务告警、段落联动功能：可实现电子锁、消防、监控等第三方设备与平台的联动应用；

13.支持平台软件远程升级终端固件，无需本地升级终端。
14.求助终端支持多终端组网运行，单台终端发起呼叫时，可自动连通剩余其余终端；被呼终端需具备独立静音功能，支持按需关闭音频接收通道。

15.网络访问方式： DHCP自动分配访问，固定ip地址访问等。
	22
	个


注：1、以上内容的技术参数须满足现场对应呼叫系统及设备正常运行要求；

2、总价包含完成以上项目内容的更换、设备能正常运行所需的一切费用（包括布线施工所需的各类辅材）。
三、供货期

1、合同生效起15个工作日内开始项目实施，并在30个工作日内完成安装调试，如遇特殊情况由采购人指定施工时间。
四、项目实施地点

滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号2号楼4楼麻醉手术中心
五、其他要求
1、安装验收与培训
（1）采购人和供应商双方对货物的外观质量、规格、数量等进行准确和全面的核对验收，供应商按采购人要求进行安装调试，直至验收合格。
（2）对需要检定的各类材料须符合国家、行业相关标准。
（3）培训：供应商需对相关科室工作人员进行设备使用培训，确保科室工作人员能正常使用采购设备。
六、责任
1、供应商提供的全部货物采用相应标准的保护措施进行包装。供应商应承担由于包装不妥而引起的全部损失。
2、如因供应商施工不及时或成交货物质量不合格发生的事故，使采购人遭受损失的，供应商应承担一切责任，并赔偿损失。

七、商务要求
1、保修期：三年。
2、付款方式：项目安装完成，调试正常运行，经采购人验收合格后付款。

3、报价要求：按货物需求一览表报总价，同时需提供各分项单价。
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