两院区（湖滨、滨江）医院文化标识标牌

零星设计制作项目采购内容及需求

一、概要
1.本次采购是浙江大学医学院附属儿童医院零星标识标牌制作服务项目。安装和使用地点为浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区及湖滨院区（采购人指定地点）。
2.本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质货物。
3.技术要求及标准的执行
供应商提供的货物应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一货物同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。
4.供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购货物的供货、运输、装卸、就位、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作。
二、采购需求清单
本项目的数量具体按实结算,主要包含三大类：
（一）文化展示类，包含零星会议或节日背景及物料、奖杯证书、核心价值观展示、文化墙零星更新等；
（二）宣教类，包含科室海报立屏展架、科室橱窗、健康宣教等；
（三）标识及指引类，包含小型告示牌（包括标签类、制度牌、健康宣教、温馨提醒、特殊说明或警示、地贴定位线等）和空间道路指引导视标识（包括一级医院户外形象标识，大楼编号牌、楼顶医院院名、入口发光字等，二级室外路引、室内指引吊牌、轿厢内外楼层索引及平面图、指引地标等，三级区域门头指向牌、单元门牌、区域灯箱等，四级各科室牌、窗口牌、医院物品或区域设施牌、临时指示类等）。

具体材料项目清单详见附件。
三、技术说明
1.技术总体要求

（1）供应商根据采购清单，结合现场情况，能够提供医院整体标识系统和各区域空间标准规范设计方案，设计各个标识种类的标准化模板，并制作、安装、拆除相关标识标牌等相关服务。
（2）所有标识系统设计方案必须经过采购人的确认，对不符合要求的，必须无条件修改设计方案，直至采购人满意。
（3）标识系统的设计、制作、安装工作必须符合国家和省市及行业相关规定，必须充分考虑安全性、美观性和合理性，为浙江大学医学院附属儿童医院提供清晰的导向作用。
2.标牌上的内容、文字和符号

（1）标牌上的内容和排列方式以及颜色应按采购文件要求，没有规定的由标牌的设计者设计并需经采购人确认。
（2）标牌上的汉字、英文字母/拉丁字母、希腊字母、罗马数字及阿拉伯数字的书写字号应符合国际通用规定。字体清晰可辨。
（3）标牌中特殊字体必须经过采购人确认。
3.材料

（1）标牌用材料根据采购文件要求，不得更换材质，不得偷工减料。

（2）材料必须是全新的，未曾使用过的。
（3）选用的材料必须是环保的，符合国家有关行业质量标准的材料。
4. 外观要求

（1）标牌的周边应平直，不应有明显的毛刺和齿形及波形。正面应平整光洁。

（2）边框线应匀称、平直，不应弯曲断缺。

（3）文字、符号的大小和线条粗细应整齐醒目，排列匀称，不应断缺和模糊不清。

（4）表面不应有裂纹和明显的擦伤丝纹以及有影响其清晰的锈迹、斑点、暗影。

（5）涂镀层不应有气孔、气泡、雾状、污迹、皱纹、剥落迹象和明显的颗粒杂质。

（6）粘贴标牌不应出现折痕、皱纹、自卷、撕裂和粘结剂渗出等现象。

（7）标牌的颜色应清晰醒目、色泽均匀，不应有泛色和色差。两种及两种以上颜色套印的标牌，色彩间边缘应整齐、清晰，两色相接处不应有间隙。

（8）标牌类型尺寸颜色参照采购人在用的标牌外观制作，或按采购人要求进行修改。

5、本项目需拟派专人与采购人相关科室经办人进行对接，负责与科室经办人联络和供货管理等，服务期内人员不得自行更换。拟派的专人包括负责人、设计人员以及制作人员等；要求上述人员均具有丰富的专业经验及沟通处理能力。
6、要求供应商具有一定的运输能力，保障标识标牌等产品能安全及时的送达指定的位置。
四、质保期
项目最终验收合格并正式投入使用以后不少于1年，质保期内，如因商品本身质量问题（正常损耗除外）引起的一切投诉和纠纷，由供应商负责并赔偿。
五、付款方式
1.供应商应在合同签订后7个工作日内，支付合同总价的2.5%作为履约保证金，服务期满1年后，无质量问题，30天内无息退还。
2.合同期内，每3个月为一个付款周期，按实际制作量结算，货到验收完毕并收到发票后90天内支付货款。
3.合同服务期2年，服务期内结算金额到达200万元或合同期满合同自动终止。
六、售后服务
1.供应商需在12小时内响应，24小时解决问题和招标人提出的合理要求，在报名材料中请提供详细的售后服务承诺书。
2.质保期间，在规定的售后服务响应时间内，供应商不能满足采购人合理要求的，采购人可以找第三方进行维修，其费用由供应商承担或从履约保证金中扣除。
七、验收
1.供货方应提供产品的有效检验文件，经买方认可后，与性能指标、合同内容一起作为产品验收标准，买方对产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收标准：报名样品及报名响应参数中的优者。本次采购不排除采购人完全以报名样品作为验收依据。
2.在生产周期中，采购人将随机对生产中的货物进行实样抽检，指定第三方检测机构进行检测，并提供检测报告，检测费用由供应商承担，检测不合格视为验收不合格。验收中发现货物达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须无条件的重新生产满足本次采购需求的货物，并且承担由此给采购人造成的损失。

3.验收费用由产品供应商承担。
八、订货与交货
1.订货：采购方根据院内实际使用需求分批向供货方订货,订货以电话或书面形式通知供货方。
2.交货时间:在采购方订货后7个日历天内到货，应急货物48小时内到货。
3.交货地点：浙江大学医学院附属儿童医院各院区指定地点。

湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号；

滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；

4.服务期：2年。
九、相关说明
1.供应商必须按有关规定和要求组织本次响应产品的生产、供货、运输、仓储、保管、配合验收、技术服务及售后服务，合同实施过程中的各种意外，其责任由成交供应商承担，采购人不承担任何责任。
2.违反报价规定及在评审过程中违法违纪或以任何形式采取不正当竞争手段的一经查实，取消报名资格，已经成交的终止委托合同，一切后果由责任者自负。
附件
医院两年采购需求清单
	序号
	项目类别
	项目名称
	规格（cm）
	材料及工艺
	单位
	数量

	1
	车贴
	写真
	/
	设计 打印 高清户外  覆膜
	平方米
	760

	2
	
	白胶车贴
	/
	设计 打印 高清户外 黑胶车贴 覆膜
	平方米
	900

	3
	
	黑胶车贴
	/
	设计 打印 高清户外 白胶车贴 覆膜
	平方米
	1220

	4
	
	玻璃腰线
	12ｘ100
	3M 高清户外车贴 裱膜
	米
	600

	5
	
	斜纹膜
	/
	设计、制作3M高清车贴 裱斜纹膜
	平方米
	240

	6
	
	地贴线
	20ｘ100
	设计、制作3M高清车贴 裱斜纹膜
	米
	240

	7
	
	地贴线
	12ｘ100
	设计、制作3M高清车贴 裱斜纹膜
	米
	880

	8
	
	透明膜
	/
	设计、制作3M高清车贴 
	平方米
	840

	9
	
	磨砂膜
	/
	20丝 磨砂膜材质
	平方米
	480

	10
	
	磁性贴
	/
	设计、制作1.0软磁
	平方米
	320

	11
	
	灯箱uv软膜
	/
	设计 打印 高清户外 uv软膜
	平方米
	164

	12
	
	小标贴
	3ｘ6
	设计、制作3M高清车贴 裱斜纹膜
	张
	20000

	13
	PVC
	5mmpvc形象板
	/
	设计、制作5mmpvc 高密度板裱写真
	平方米
	700

	14
	
	10mmpvc形象板
	/
	设计、制作10mmpvc 高密度板裱写真
	平方米
	860

	15
	
	20mmpvc形象板
	/
	设计、制作20mmpvc 底密度板裱写真
	平方米
	520

	16
	
	10mm pvc 雕刻字
	/
	10mm立体PVC雕刻字 正面UV印刷
	厘米
	4000

	17
	
	20mm pvc 雕刻字
	/
	20mm立体PVC雕刻字 正面UV印刷
	厘米
	4000

	18
	
	护理部提示牌
	2.4ｘ6
	 pvc 卡片 一级护理
	块
	1600

	19
	
	各病房科室介绍
	260ｘ100
	5mmPvc+双层亚克力插盒（40个）+pvc照片
	套
	80

	20
	KT板
	科室各类标识
	/
	设计 打印 高清写真 白胶车贴 裱KT板
	平方米
	700

	21
	
	科室提示三角牌
	20ｘ30
	高清写真裱 KT板折成 三角形
	个
	280

	22
	
	科室提示三角牌
	30ｘ40
	高清写真裱 5mm Pvc折成 三角形
	个
	40

	23
	
	异型kt板
	60ｘ60
	高清写真
	块
	40

	24
	亚克力
	亚克力激光雕刻字
	/
	 进口亚克力、厚度10mm+3mm透明亚克力字
	厘米
	6400

	25
	
	亚克力激光雕刻字
	/
	 厚度15mm   透明亚克力字反面UV
	厘米
	6400

	26
	
	亚克力激光雕刻字
	/
	 厚度10mm   透明亚克力字反面UV
	厘米
	4400

	27
	
	5mm亚克力形象板
	/
	5mm透明亚克力激光雕刻   反面文字UV工艺
	平方米
	640

	28
	
	10mm亚克力形象板
	/
	10mm透明亚克力激光雕刻   反面文字UV工艺
	平方米
	760

	29
	
	科室床位号牌
	10ｘ25
	5mm 亚克力烤漆、丝印、UV
	块
	1250

	30
	
	床边提示牌
	7ｘ11
	300G白卡纸双面彩印塑封打孔配珠链
	套
	1250

	31
	
	亚克力流程框架
	53ｘ73
	250mmpvc 、亚克力夹画+广告钉
	套
	192

	32
	
	亚克力流程框架
	63ｘ93
	250mmpvc 、亚克力夹画+广告钉
	套
	96

	33
	
	亚克力科室门牌 包含可插姓名牌透明盒
	20ｘ30
	  厚度10mm亚克力      雕刻UV牌
	块
	640

	34
	亚克力夹画立架
	亚克力台签
	10ｘ15
	双层 亚克力 夹画
	个
	240

	35
	
	亚克力台签
	15ｘ21
	双层 亚克力 夹画
	个
	160

	36
	
	亚克力台签
	21ｘ30
	双层 亚克力 夹画
	个
	160

	37
	
	亚克力摆台
	30ｘ42
	双层 亚克力 夹画
	个
	120

	38
	ABS
	一期住院部名字牌
	3ｘ20
	3MM ABS UV 
	块
	880

	39
	
	一期住院部名字牌
	3ｘ16
	3MM ABS UV 
	块
	1600

	40
	
	二期住院部名字牌
	8ｘ14
	3MM ABS UV 
	块
	1250

	41
	
	滨湖门诊名字牌
	5ｘ25
	3MM ABS UV 
	块
	376

	42
	横幅
	丝印横幅
	0.9ｘ1
	高清热转印
	米
	1800

	43
	
	旗子布横幅
	/
	丝印
	米
	60

	44
	
	授带
	15ｘ100
	高清丝印
	条
	80

	45
	
	党、文明岗，院旗帜
	96ｘ144
	旗帜布高清打印
	面
	40

	46
	
	党、文明岗，院旗帜
	128ｘ192
	旗帜布高清打印
	面
	10

	47
	喷绘行架
	会议背景行架
	340ｘ640
	550黑白布+设计+拆卸
	套
	40

	48
	喷绘
	道旗
	150*75
	550黑白布+抱弧+方管
	套
	148

	49
	立架、海报架
	易拉宝
	80ｘ200
	设计 制作 不锈钢架子上高清pvc海报
	套
	370

	50
	
	门形展架
	80ｘ180
	设计 制作 门形外框架 挂高清pvc海报
	套
	240

	51
	
	X展架
	80ｘ180
	设计 制作 X展架 挂高清pvc海报
	套
	20

	52
	
	铝合金立式展架（立屏）
	80ｘ180
	铝合金丽屏立式展架
	套
	100

	53
	
	户外防风展架
	60ｘ90
	户外防风带滑轮防水含板
	套
	100

	54
	
	户外不锈钢立架
	90ｘ150
	5ｘ10的方管焊接 长90高150 画面尺寸60ｘ90
	个
	10

	55
	
	L型钛合金架
	100ｘ160
	外框黄色钛合金、亚克力夹pvc
	套
	2

	56
	
	立牌展示架
	60*130
	不锈钢烤漆
	套
	2

	57
	
	指示立牌
	180*80
	直径10cm圆管+60*80铝牌+反光膜+抱弧
	套
	20

	58
	不锈钢流程架含海报
	不锈钢流程架
	53ｘ73
	不锈钢外框、亚克力、裱海报
	套
	30

	59
	
	不锈钢流程架
	63ｘ93
	不锈钢外框、亚克力面板、中间夹海报
	套
	290

	60
	
	楼层牌
	40ｘ40
	1mm 不锈钢 折形 烤漆 丝印
	块
	2

	61
	金属门牌
	科室标准门牌
	25ｘ25
	1.5mm 铝板折成形烤漆、丝印、UV
	套
	40

	62
	
	住院部楼层索引牌
	5ｘ100
	单块1.5mm铝板折成形烤漆、丝印、UV
	块
	2

	63
	
	住院部吊牌
	50ｘ240
	1.5mm铝板折成形烤漆、丝印、UV
	块
	2

	64
	奖章证书
	荣誉证书
	21ｘ30
	彩印300G冰白珠光纸加皮外盒
	套
	200

	65
	
	荣誉证书
	30ｘ46
	彩印300G冰白珠光纸加皮外盒
	套
	200

	66
	
	奖励镜框
	22ｘ35
	全玻璃镜框
	套
	80

	67
	
	奖励镜框
	22ｘ35
	木外框加玻璃镜面
	套
	80

	68
	
	奖励镜框
	35ｘ45
	木外框加玻璃镜面
	套
	160

	69
	
	水晶奖杯
	15ｘ35
	水晶玻璃 雕刻字 
	个
	100

	70
	
	奖励镜框
	22ｘ35
	亚克力+实木托盘
	个
	100

	71
	牌匾
	科室铜铭牌
	30ｘ50
	1mm 铜牌 折边 面板丝印 uv
	块
	40

	72
	
	科室铜铭牌
	40ｘ60
	1mm 铜牌 折边 面板丝印 uv
	块
	80

	73
	
	科室不锈钢铭牌
	30ｘ50
	1mm不绣钢 折边 面板丝印 uv
	块
	20

	74
	
	科室不锈钢铭牌
	40ｘ60
	1mm不绣钢 折边 面板丝印 uv
	块
	100

	75
	设计费
	电子版设计
	60ｘ90
	电子版设计
	项
	20

	76
	胸牌
	胸牌
	9ｘ13
	透明卡套+挂绳+内页设计打印
	套
	600

	77
	灯箱+发光字
	发光灯箱立架
	/
	材质：304不锈钢激光雕刻成型，围边焊接打磨抛光，烤漆处理，内置LED灯源
	平方米
	10

	78
	
	不锈钢发光字
	/
	不绣钢围边 底板LED板 面板亚克力
	米
	10

	79
	
	迷你发光字
	/
	2cm 亚克力面板雕刻+1cm底板装灯
	米
	10

	80
	
	软膜灯箱
	/
	8cm 厚度 边框铝边 底板LED灯 面板UV软膜
	平方米
	40

	81
	立体字
	泡沫字
	/
	20cm厚泡沫+表面亚克力
	米
	40

	82
	对外宣传资料
	三折页
	210ｘ285
	200g铜版纸 双面彩印 压痕 折好
	张
	10000

	83
	
	四折页
	210ｘ560
	200g铜版纸 双面彩印 压痕 折好
	张
	2000

	84
	
	名片
	5.4ｘ9.1
	350铜板纸 双面彩印 覆膜
	张
	1000

	85
	不干胶不防水
	不干胶复膜
	21ｘ29.7
	 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜
	张
	4000

	86
	
	不干胶复膜
	29.7ｘ42
	 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜
	张
	1000

	87
	
	医院logo不干胶
	6ｘ6
	 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜 机械切圆形
	张
	2000

	88
	
	医院logo不干胶
	10ｘ10
	 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜 机械切圆形
	张
	2000

	89
	
	医院logo不干胶
	15ｘ15
	 200G铜版纸不干胶 彩色打印 加热膜 机械切圆形
	张
	2000

	90
	其它
	徽章
	2X2
	亚克力滴胶
	套
	2.4

	91
	　
	感谢卡
	15ｘ21
	300G凤尾黄理珠光纸双面彩印
	张
	100

	92
	　
	铜版纸打印
	21ｘ29.7
	A4 157G 铜板纸 单面打印
	张
	2800

	93
	　
	铜版纸打印
	21ｘ29.7
	A4 200G 铜板纸 单面打印
	张
	700

	94
	　
	铜版纸打印
	21ｘ29.7
	A4 300G 铜板纸 单面打印
	张
	200

	95
	　
	不干胶刻字
	/
	PVC不干胶，激光雕刻
	厘米
	600

	96
	　
	塑封
	21ｘ29.7
	A4塑封
	张
	100

	97
	
	立式广告电子竖屏
	50英寸
	一体机落地高清液晶海报宣传机安卓非触摸版 CRT显示器（50英寸4G+32G）
	台
	10


要求提供以下样品
	编号
	名称
	技术要求
	数量

	1
	贺卡
	样品要求：二折页，贺卡款式自行设计，体现医院文化元素；

内容：以医院名义给住院小朋友送上六一祝福（内容自拟）；

工艺材质要求：A5 300G 铜板纸，对应序号94
	1

	2
	楼层索引
	样品要求：楼层索引，可参考现有索引样式，也可自行设计。要求信息准确，体现医院文化元素；

内容：以医院1号楼一楼自动扶梯旁楼层索引信息为内容；

工艺材质要求：165x70cm按照三分之一大小制作（1：3）设计、实际大小约55x23.3cm，制作20mmPVC 底密度板裱写真，对应序号15
	1

	3
	禁止吸烟提示
	根据医院视觉形象设计，体现禁烟警示；

内容：禁止吸烟（中英文及标识）违者个人罚款50-200元，场所未履行职责，罚款2000-20000元。咨询投诉电话：xxxxx；

工艺材质要求：33x18cm 5mm透明亚克力激光雕刻   反面文字UV工艺，对应序号27
	1

	4
	门牌
	根据医院视觉形象和标识风格进行模板设计；

内容：洁具间（包含中英文）；

工艺材质要求：25x25cm 1.5mm 铝板折成形烤漆、丝印、UV，主体颜色果绿色：色值C45 M0 Y95 K0，对应序号61
	1

	5
	温馨提示贴
	1、根据医院视觉形象和标识风格进行模板设计

2、内容：发热门诊就诊时请先至护士站预检分诊

3、工艺材质要求：白胶车贴，对应序号2，尺寸40x30
	1


注：要求供应商根据以上基本要求并结合医院文化、元素等，进一步优化设计。
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