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1、 采购内容
随着我院病理科全流程信息化及数字化建设推进，特别是全切片扫描仪的引入，每日产生海量高分辨率数字切片影像。为切实提升病理诊断效率、服务能力与科研协作水平，​现购置病理数字切片存储设备一套。
2、 设备采购清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	采购需求

	1
	分布式存储系统
	1
	套
	详见详细需求参数

	2
	后端互联交换机
	2
	台
	

	3
	业务接入交换机
	2
	台
	

	4
	线缆
	1
	批
	



3、 详细需求参数
说明：以上技术要求中“▲”为实质性参数，供应商必须做出实质性响应，不满足则废标。“★”为重要技术指标，技术要求中的官网截图、功能截图、资质要求等证明文件，需要在投标时提供。

1. 分布式存储（一套）技术要求
	指标性
	技术指标

	▲自主可控
	所投存储产品使用成熟稳定的国产品牌自主研发CPU（如鲲鹏、飞腾、申威、海光），并且CPU通过国家保密科技测评中心安全可靠测评，提供中国信息安全测评中心官网安全可靠测评结果截图并加盖投标人有效公章

	产品架构
	采用全对称分布式架构，无独立元数据节点，随着存储节点数的增加，分布式存储性能和容量也随着近线性增长，扩容过程中业务不中断，支持在线缩容，扩容和横向扩展，支持存储软件在线升级，升级操作均不影响前端业务的连续性。

	
	存储产品为软硬一体，由同一厂商生产制造，且软件和硬件均为非OEM产品，提供产品软件著作权登记证书

	系统扩展性
	具备大规模横向扩展能力，单集群规模最大可支持扩展至≥4096节点。

	★文件系统
	单个集群支持配置10万个独立的命名空间（文件系统/桶），单个命名空间（文件系统/桶）支持1000亿以上文件/对象，单个目录支持的文件数不低于3000万，提供具备CMA或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖存储投标人有效公章 

	数据冗余保护
	最多可容忍任意4个节点同时失效而不丢失数据。支持动态EC，当节点故障时，IO切换时间小于10秒，自动调整EC配比，确保新数据可靠性不降级

	★EC扩列
	配置EC（纠删码）数据保护功能，支持+2/+3/+4灵活EC配比，支持在扩容时，可对EC N+M的N进行动态扩列，并且可配置扩容后EC的N+M配比，扩容后由硬盘池内节点数决定EC冗余配比，最大支持设置扩N+M为22+2，提供具备CMA或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖存储投标人有效公章 

	快照
	配置快照功能，文件/对象/大数据服务均支持快照能力，支持基于命名空间和子命名空间粒度的快照，支持ROW快照，支持定时快照，支持设置固定周期（小时、天、周、月）快照策略支持安全快照，安全快照保留期单位可选天、月、年，支持设置最大保留期为20年，并支持对过期安全快照自动删除，快照占用的空间可在配额中统计。

	★智能QOS
	配置Qos功能，文件/大数据/对象服务均支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源，支持基于租户、用户、用户组、命名空间（文件系统/桶）、目录或客户端进行配置，支持限定带宽和IOPS上限，提供具备CMA或CNAS认证资质且隶属国家部委的认证机构的认证报告。

	WORM
	配置WORM功能，支持配置企业级WORM，用户可以为文件设置保护期，在保护期内，文件只能读取，不能修改或删除。

	★场景化压缩
	配置场景化压缩功能，支持对医疗的特有场景如基因测序、冷冻电镜、数字化病理、医疗PACS影像文件进行压缩；PACS场景和数字病理场景支持透明读功能；PACS影像文件(DICOM格式）对比JPEG 压缩率提升30％以上；冷冻电镜文件(MRC、MRCS格式）压缩率比LZW压缩率提升30％以上；医疗病理文件(svs、SDPC格式）压缩率比JPEG压缩率提升30％以上，医疗病理文件 (KFB格式）压缩率比JPEG压缩率提升50％以上；基因文件(fasta、fastq、fna、fq、fa格式）压缩比GZIP压缩率提升50％以上；提供具备CMA或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告

	回收站
	配置文件/大数据/对象服务均支持回收站功能，回收站支持内文件/对象的保留时长和扫描周期可配置，支持用户级回收站，提供保留时长，扫描周期等功能；支持回收站中为每个用户创建自己的目录、每个用户有权限清理自己目录下的文件。

	协议互通
	支持NFS、CIFS、POSIX、MPI-IO、S3、HDFS 等多种协议访问同一文件的功能，避免因访问协议不同造成的数据拷贝，无明显语义损失，支持文件修改写、对象字典序、对象多段上传、对象多版本等常用语义，无需配置独立的网关节点

	安全性
	支持ShareOpen、ICAP、按需扫描、实时扫描策略的防病毒扫描模式

	★掉电保护
	文件场景下，硬件设备包括保电内存、BBU、SSD缓存、主存盘具有数据存储保护能力，NFS/CIFS/POSIX/MPI-IO/FTP/FTPS等协议的文件数据在断电后数据能够继续保存，提供具备CMA或CNAS(中国合格评定国家认可委员会)资质的第三方权威评测机构签字盖章的测试报告，加盖存储投标人有效公章 

	多租户
	支持多租户，每个租户可以在web界面上配置不同业务网络VLAN实现业务网络隔离，可基于租户设置域控、协议类型、Qos,支持以租户为粒度进行元数据检索和审计日志查询，支持不同租户下创建同名的namespace(根目录），管理界面支持租户管理员登录租户视图进行业务操作，租户管理员只能配置和查看该租户下的资源

	▲配置要求
	整集群配置≥3节点，整集群基础可用容量≥1.28PiB，数字化病理场景压缩后可用容量≥1.92PiB（如无法提供场景化压缩能力，需提供同等基础可用容量），单节点配置要求如下：

	
	配置≥2颗国产信创CPU（物理核心数≥48核，主频≥2.6GHz）

	
	内存≥256GB

	
	配置≥8*25G以太网光口（含2个25G多模光模块+2个10G多模光模块）

	
	系统盘≥2*480GB SSD硬盘

	
	缓存盘≥1*3.2TB SSD NVMe硬盘

	
	数据盘≥38*20TB 7.2K RPM SATA硬盘

	维保服务
	提供原厂三年维保服务，中标后签合同前提供原厂售后服务承诺函盖章原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线



2. 后端互联交换机（2台）
	功能项
	技术指标

	基本要求
	交换容量≥8Tbps；包转发率≥2400Mpps（以官网小值为准）

	硬件规格
	25G光接口≥48个，100G光接口≥8个

	
	★CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为国产化芯片，提供CMA资质的权威第三方报告证明

	
	电源模块槽位≥2个，电源1+1备份；

	二层功能
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式

	
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	M-LAG（或vPC或DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能

	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，静态路由

	QoS
	支持出方向ACL，支持出方向ACL限速，支持出方向IPv6 报文统计

	
	支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT

	
	支持MAC 漂移联动端口 error-down，提供CMA资质的权威第三方报告证明

	可靠性
	支持BFD 3.3ms检测间隔

	
	★支持数据面故障快速自愈，提供CMA资质的权威第三方报告证明

	
	★支持静默故障识别，提供CMA资质的权威第三方报告证明

	安全性
	支持SSH管理安全：包括默认安全、禁止全零监听、完备国密算法SM2/SM3/SM4

	
	★支持MacSec国密加密，提供CMA资质的权威第三方报告证明

	组播
	支持组播流量抑制

	
	支持IGMP Snooping

	智能无损特性
	支持PFC，支持PFC死锁预防

	
	支持RDMA,RoCEv2,DCB，AI ECN

	
	★支持网络级负载均衡功能，提供CMA资质的权威第三方报告证明

	配置和维护
	支持随流检测功能

	
	★支持Packet Event丢包可视、超长时延可视，提供CMA资质的权威第三方报告证明

	实配
	配置≥3个25G多模光模块，2个交流电源，1根100G 1米堆叠线缆，智能无损Roce网络功能授权

	维保服务
	提供原厂三年维保服务，中标后签合同前提供原厂售后服务承诺函盖章原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线


3. 业务接入交换机（2台）
	功能项
	技术指标

	基本要求
	交换容量≥2.5Tbps；包转发率≥1000Mpps（以官网小值为准）

	硬件规格
	10G光接口≥48个，100G光接口≥6个

	
	★CPU（处理器）、LSW（转发芯片）均为国产化芯片，提供CMA资质的权威第三方报告证明

	
	电源模块槽位≥2个，电源1+1备份；

	二层功能
	支持Access、Trunk和Hybrid三种模式

	
	支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术

	
	M-LAG（或vPC或DRNI）支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能

	三层功能
	支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议

	
	支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议

	
	支持BFD for OSPF，BGP，IS-IS，静态路由

	QoS
	支持出方向ACL，支持出方向ACL限速，支持出方向IPv6 报文统计

	
	支持基于VLAN/子接口/BD/VxLAN 隧道的MAC-LIMIT

	
	支持MAC 漂移联动端口 error-down 

	组播
	支持组播流量抑制

	
	支持IGMP Snooping

	实配
	配置≥10个10G多模光模块，2个交流电源，1根100G 1米堆叠线缆

	维保服务
	提供原厂三年维保服务，中标后签合同前提供原厂售后服务承诺函盖章原件；设备生产商需在国内设有400技术服务热线


4. 线缆和模块（1批）
	功能项
	技术指标

	管理线缆
	20根15米超六类网线

	光纤线
	24根5米光纤线，4根15米光纤线



4、 商务要求
1、提供不少于3年的原厂质保服务，中标后三个工作日内须提供原厂商针对本项目的授权函; 
2．本项目报价包含项目所需一切费用，采购人不再为本项目追加任何投资。
3、投标人为医院提供原厂技术培训。
4、对于承诺符合要求的产品，采购人有权在签订采购合同前进行功能测试 (所发生的费用由中标人承担)，以确保产品实际质量及性能满足需求;如测试结果无法达到招标文件要求，采购人有权拒绝签订合同，并视中标人为虚假应标。 
5、本项目用户方为浙江大学医学院附属儿童医院，可以通过该产品序列号在生产厂商官方网站或生产厂商 400/800 电话中进行验证，并可查询该产品维保期限。 
6、验收：中标人在合同签订后60天内须完成设备到货，调试和系统集成工作后全部完成后，可申请初验，经采购人审核通过后出具初验报告;系统试运行 3 个月正常，向采购人提交全部报告材料，由采购人组织验收，经验收通过后出具终验报告。 
8、付款：合同签订并具备实施条件后7个工作日内，招标方支付中标方合同金额的30%，验收合格并具备付款条件后7个工作日内，招标方支付中标方剩余合同金额。

