	项目名称
	康复训练器

	使用科室
	康复科

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：用于对关节功能障碍患者进行康复训练。

	二
	主要功能及参数

	2.1
	产品平面活动范围：前倾≥10°、后仰≥10°、左侧翻≥10°、右侧翻≥10°，误差≤5%；

	2.2
	产品尺寸：长度≥100cm、宽度≥100cm、高度≥30cm，误差≤±5%，承重≥110kg；

	2.3
	产品轻量化设计，便于设备整体搬运与收纳，重量≤15kg；

	2.4
	产品使用高强度与耐久性材料，可承受反复压缩与运动负荷，不易变形；

	2.5
	产品使用环保材料；

	2.6
	产品具有优良的抗冲击性：吸收冲击力，保护训练者关节，降低运动伤害风险；

	2.7
	产品具有耐化学性与耐水性：耐汗液、耐清洁剂，便于维护；

	2.8
	运动平台兼容安卓系统，软件至少含有训练、课程及运动游戏，拥有≥70多种个性化方案以及记录用户训练数据与反馈（时长、难度、消耗卡路里）；

	2.9
	产品内置高敏传感器，能够精准感应并响应任意方向的动态倾斜；

	2.10
	具有性能测试，包括但不限于基础测试、节奏大步、节奏小步、动态姿势控制、单脚平衡、双脚平衡、协调与稳定等；

	2.11
	训练方式包括但不限于肌力锻炼、平衡、稳定性、协调、反应、认知等；

	2.12
	配备专用PAD：运行内存≥12G，存储空间≥256G,LCD屏幕≥11.2英寸，屏幕刷新率≥144Hz；

	2.13
	支持与VR眼镜、外接屏幕（电视机等）结合使用。

	
	

	三
	主要配置及附件

	3.1
	运动平台                1个

	3.2
	专用PAD                 1个

	3.3
	训练软件                1套

	
	

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（5）年                           

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）

	4.4
	交货期：2026年11月30日前发货到指定地点



