滨江院区临床试验机构监控点位移位及新增采购需求
一、项目概况
1、项目名称：滨江院区临床试验机构监控点位移位及新增项目。
2、项目实施地点：滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号。
3、本项目为总承包项目，不得转包。

二、总体要求
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
2、供应商应具有完善的管理体系。
3、供应商具有同类项目的实施经验和项目业绩。
4、供应商具有相应的安装调试服务人员，且具备相关专业技术能力和工作经验。

三、采购内容
1、临床试验样本室、药库监控设备迁移（共计5个）
（1）原1号楼3楼I期临床研究室3个监控，移位至4号楼1楼临床试验样本室。
（2）原1号楼1楼药物仓库2个监控，移位至4号楼1楼临床试验药库。
2、临床试验机构分割新空间需新增监控设备（共计7个）
（1）4号楼1楼临床试验药库：新增1个，实现麻醉药品和第一类精神药品管理监控要求。
（2）4号楼1楼临床试验器械库：新增2个，实现试验器械接收、储存、发放全程可追溯，符合器械管理与质量控制要求。
（3）4号楼1楼监查室：新增1个，保障监查过程透明合规，防范数据篡改与操作偏差，满足监查与稽查轨迹要求。
（4）4号楼1楼机构办资料室：新增1个，保障试验文档完整保存、合规调阅，防止资料丢失、篡改或未经授权访问，确保数据可溯。
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]（5）4号楼1楼伦理资料室：新增1个，保障伦理资料安全管理与可稽查，符合伦理审查与文件保存规定。
（6）4号楼1楼机构办通道口：新增1个，保障进出机构办人员可追溯。
3、视频存储需求
移位及新增监控共12个，其中2个监控用于监控精麻药品柜，依据《国家卫生健康委办公厅关于加强医疗机构麻醉药品和第一类精神药品管理的通知》国卫办医发〔2020〕13号规定，储存区域需设有防盗设施和安全监控系统，相关监控视频保存期限原则上不少于180天；其余10个监控视频存储期限不少于90天。
4、平台兼容及管理要求
（1）新增摄像机、监控录像机、交换机须兼容现有滨江院区监控系统。
（2）施工期间须保证监控系统业务不中断，不得影响关键区域实时监控与录像。
（3）升级之后必须保证使用同一平台进行所有监控管理、调阅、回放，不得出现卡顿、回放跳帧、回放无法加速查询等兼容性问题。

四、总体要求
1、▲供应商资质要求，应具备ISO9001质量、ISO14001环境及ISO45001职业健康体系认证。
2、供应商所提供的所有设备必须是全新，质量、参数等符合现行的法律法规以及国家、地方标准。
3、采购内容须合同签订30个工作日内完成施工。
4、供应商应遵守采购人的安全管理制度以及其他相关管理制度，确保项目的安全、高效、顺利进行，满足采购人的日常需求。
5、供应商成交后在材料进场前应向采购人提交产品说明书、合格证等相关资料，并得到认可。
6、本项目不组织现场勘查，如需更多关于本项目的信息，供应商应自行踏勘现场，对安装现场和周围环境进行踏勘和了解，并应充分考虑影响本次报价的因素、预计实施过程中各种不利因素。成交后因不了解系统情况及现场情况而导致的一切不利因素由供应商自行解决。项目需求联系人：胡老师，联系电话：0571-86670131。

五、技术要求
硬件清单
	序号
	名称
	数量
	单位
	配置及技术参数要求

	1 
	400万变焦半球网络摄像机
	7
	个
	1、具有400万像素 CMOS图像传感器。  
2、支持电动变焦
3、支持分辨率2688×1520，25fps。  
4、支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印。 
5、支持补光，照射距离至少应达到30 m。
6、支持ROI，AI H.264/H.265（支持超级AI编码）。 
7、支持报警、音频、内置麦克风。
8、支持PoE供电。
9、支持IP67，IK10防护等级。
10、支持区域入侵、进入区域、离开区域检测等功能
11、摄像机能够在各种环境下稳定工作。

	2 
	[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK14]监控录像机
	1
	台
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK7]1、网络视频接入≥16路；
2、内置SATA接口≥9个，单盘最大容量≥26T。
3、支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10、SRAID等各种数据保护模式
4、支持ONVIF、RTSP等协议
5、支持4K/8K显示输出 

	3 
	企业级存储硬盘
	5
	块
	1.规格容量： 3.5英寸，单盘容量：16TB，SATA 6Gb/s接口，7200RPM，缓存不低于512MB。
2.平均无故障时间（MTBF）≥250万小时，年工作负载率≥550TB。
3.须与监控录像机兼容。

	4 
	[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]24口POE千兆交换机
	1
	台
	1.24*10/100/1000BASE-T POE+电口+4*1000BASE-X SFP 端口；
2.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps；
3.支持POE+供电，整机 PoE 输出功率≥375W

	5 
	安装调试及辅材
	1
	项
	含5个监控点位移位、7个新增监控安装调试、接入现有平台；配套辅材；施工期间须保证监控业务不中断。



六、商务要求
1、供应商需在合同签订30个工作日内完成安装和调试，接入采购人监控中心，保证安防系统能够正常运行。
2、质保期：项目中新安装的设备自验收合格之日起不少于3年。
3、报价：供应商需按照需求清单报单价及总价。价格应包含在服务期间完本项目服务所需的一切材料、设备设施、人员费用、管理费、税费、利润等，完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项全部费用，供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。
4、安装调试
4.1货物到达用户指定地点并且安装条件合格后，在接到采购人通知后7个日历日内派工程技术人员到达现场，在采购人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试并承担由此产生的一切费用。
4.2安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。如有需要中标方需承担首次第三方检测费用。
4.3供应商应在投标文件中提供其安装调试过程中用户需配合的内容（如需）。
5、验收要求：系统可正常投入使用，运行稳定，录像图像清晰、回放流畅稳定，视频存储保存时长不低于 90 天。
[bookmark: _Toc31759]6、付款方式：
项目安装完成，验收合格后支付合同金额。
[bookmark: _GoBack]7、售后服务：需提供7*24小时免费售后服务及技术支持服务，质保期内，如发生故障需在2小时内到达现场，8小时内解决问题，如8小时内无法解决，需提供同等性能和参数的设备进行更换。
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滨江院区临床试验机构监控点位移位及新增 采购需求   一、项目概况   1 、 项目名称： 滨江院区临床试验机构监控点位移位及新增 项目 。   2 、项目实施地点： 滨江院区：杭州市滨江区滨盛路 3333 号。   3 、 本项目为总承包项目，不得转包。     二、总体要求   1 、 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国” （ www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）列入失信被执行人、重大 税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。   2 、供应商应具有完善的管理体系。   3 、供应商具有同类项目的实施经验 和项目业绩 。   4 、供应商具有相应的安装调试服务人员，且具备相关专业技术能力和工作经验。     三、采购内容   1 、 临床试验样本室、药库 监控设备迁移 （共计 5 个）   （ 1 ） 原 1 号楼 3 楼 I 期临床研究室 3 个监控，移位至 4 号楼 1 楼临床试验样本室。   （ 2 ） 原 1 号楼 1 楼药物仓库 2 个监控，移位至 4 号楼 1 楼临床试验药库。   2 、 临床试验机构分割新空间需新增监控 设备 （共计 7 个）   （ 1 ） 4 号楼 1 楼临床试验药库：新增 1 个，实现麻醉药品和第一类精神药品管理监控 要求。   （ 2 ） 4 号楼 1 楼临床试验器械库：新增 2 个，实现试验器械接收、储存、发放全程可 追溯，符合器械管理与质量控制要求。   （ 3 ） 4 号楼 1 楼监查室：新增 1 个，保障监查过程透明合规，防范数据篡改与操作偏 差，满足监查与稽查轨迹要求。   （ 4 ） 4 号楼 1 楼机构办资料室：新增 1 个，保障试验文档完整保存、合规调阅，防止 资料丢失、篡改或未经授权访问，确保数据可溯。   （ 5 ） 4 号楼 1 楼伦理资料室：新增 1 个， 保障伦理资料安全管理与可稽查，符合伦理 审查与文件保存规定。  

