**蒸汽灭菌指示胶带采购需求**

1.专用于粘贴在待灭菌物品包外，用于标示该物品包是否已经过压力蒸汽灭菌处理过程。耐高温、耐湿。

2.有较好的耐温性：132℃-134℃压力蒸汽灭菌器中持续耐温18分钟以上。

3.粘合佳，能粘于各种包装材料，可起到固定封包作用，具有较好的伸缩性能和较强的拉伸强度，不易松解断裂。

4.灭菌后，颜色不褪色。棉布等包装材料上不留残胶。

5.易切割，不伤手。