|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **组件** | **规格** | | **采购需求** |
| 1 | 一次性使用高压造影注射器 | 注射器 | 60ml | | 1. 材质：PP,SR,PC,PV,S。 2. 压力：＞200psi/1378kPa。 3. 适用于磁共振成像造影配套mallinckrodt高压输液泵。 4. 可与多路连接管配合使用。 |
| 150ml | | 1. 材质：CP,PC,SR。 2. 压力：＞1200psi/8273kPa。 3. 适用于LF高压注射器，DSA造影用。 |
| 200ml | 含附件 | 1. 材质：PP,PC,SR,PV。 2. 压力：＞300psi/2068kPa。 3. 适用于CT成像造影配套mallinckrodt高压输液泵。 4. 可与单路连接管配合使用。 |
| 不含附件 |
| 2 | 一次性使用高压造影注射器附件  （连接管） | 多路连接管 | 内径：≥1.7mm  外径：≥3.5mm  长度：1500mm | | 1. Y型，单向阀，防止液体及血液回流； 2. 耐高压，压力＞300psi/2068kPa； 3. 配合ct、磁共振高压注射器使用。 |
| 单路连接管 | 内径：≥1.7mm  外径：≥3.5mm  长度：300mm | | 1. 单向阀，防止液体及血液回流； 2. 耐高压，压力＞300psi/2068kPa； 3. 配合ct、磁共振高压注射器使用。 |
| 内径：≥1.7mm  外径：≥3.5mm  长度：1500mm | |

**一次性使用高压造影注射器及附件采购需求（更正）**