|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 干式热敏胶片 | 胶片尺寸：14\*17英寸(35\*43cm)、10\*12英寸(25\*30cm) | **胶片性能：**  组成：干式热敏胶片采用PET基板,包被银盐和保护层  保护涂层：耐磨,防霉变和刮伤,非水溶性  胶片有效期:≥36个月  胶片供应商需提供租赁设备：六套胶片报告一体化自助打印机。  **胶片打印机参数：**  兼容性：提供的设备应与我院胶片、报告单自动打印软件系统兼容  一体化设计：激光相机、A4纸打印机、自助打印系统为一体机设计，能够连接医院网络获得患者的诊断报告（A4普通纸）和医用胶片  打印分辨率：≥508dpi  激光相机灰阶：≥14bit  打印速度（14″×17″）：≥100张/小时  环保性：打印时无危害性气体排放，如有请提供环保奖项或证明文件  符合DICOM3.0：PACS联机费用由供应商承担  使用期间提供免费保修服务 |

**胶片采购需求**