**急诊免疫类分析项目具体参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 1 | 心血管类检测试剂项目 | 脑钠肽（BNP） | 1. 检测样本类型：全血、血浆或血清 2. 检测原理：化学发光法或免疫荧光法。 3. 采购试剂的要求：①稳定性好。②到货试剂效期大于6个月。 4. 检测项目需在卫生部室间质评中有单独分组，试剂为市场上的主流品牌。 5. 提供配套设备解决方案。设备要求：   全自动免疫分析仪2台：   1. 具有全自动分析功能，具有CFDA注册证，样本位≥60个，检测速度：≥200Test/ hour。 2. 操作要求：全自动检测完成。 3. 具有全面条码识别功能（样本、试剂、定标品及质控品条码的识别）。 4. 仪器样品针具有液面自动感应及相应报警功能。 5. LIS电脑及其它必要仪器的租赁服务（包括LIS联机费用等）。 6. 配备不间断电源UPS。 7. 售后及维修服务：具有完善的销售供应链和售后服务的保障体系；加急物资需随叫随送。要求原厂工程师提供售后服务，仪器维修响应时间<2小时，提供每年仪器校准和维护保养服务，并出具正规校准报告。 8. 提供完成该项目所需的全部主试剂，辅助试剂或耗品（包含稀释液、缓冲液、定标品、第三方质控品、反应杯、更换所需配件等耗品）。 |
| 心肌肌钙蛋白I（cTnI） |
| 肌酸激酶同工酶质量（CK-MB） |
| 肌红蛋白（MyO） |
| 2 | 前降钙素快速检试剂 | 前降钙素（PCT） | 1. 检测样本类型：全血、血浆或血清 2. 检测原理：化学发光法或免疫荧光法。 3. 采购试剂的要求：①稳定性好。②到货试剂效期大于6个月。 4. 试剂为市场上的主流品牌。 5. 提供配套设备解决方案。设备要求：   能在现有的仪器上开展项目或提供相应的解决方案。   1. 售后及维修服务：具有完善的销售供应链和售后服务的保障体系；加急物资需随叫随送。要求原厂工程师提供售后服务，仪器维修响应时间<2小时，提供每年仪器校准和维护保养服务，并出具正规校准报告。 2. 提供完成该项目所需的全部主试剂，辅助试剂或耗品（包含稀释液、缓冲液、定标品、第三方质控品、反应杯、更换所需配件等耗品）。 |
| 3 | 肝素结合蛋白检测试剂 | 肝素结合蛋白（HBP） | 1. 检测样本类型：全血或血浆 2. 检测原理：化学发光法、免疫荧光法、速率散射比浊法。 3. 采购试剂的要求：①稳定性好。②到货试剂效期大于6个月。 4. 提供配套设备解决方案。设备要求：   市场主流全自动免疫分析仪2台：   1. 具有全自动分析功能，具有CFDA注册证，样本位≥60个，检测速度：≥200Test/ hour。 2. 操作要求：全自动检测完成。 3. 具有全面条码识别功能（样本、试剂、定标品及质控品条码的识别）。 4. 仪器样品针具有液面自动感应及相应报警功能。 5. LIS电脑及其它必要仪器的租赁服务（包括LIS联机费用等）。 6. 配备不间断电源UPS 7. 售后及维修服务：具有完善的销售供应链和售后服务的保障体系；加急物资需随叫随送。要求原厂工程师提供售后服务，仪器维修响应时间<2小时，提供每年仪器校准和维护保养服务，并出具正规校准报告。 8. 提供完成该项目所需的全部主试剂，辅助试剂或耗品（包含稀释液、缓冲液、定标品、第三方质控品、反应杯、更换所需配件等耗品）。 |