**粪便常规+隐血+轮腺病毒项目具体参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **产品名称** | **产品参数要求** |
| 1 | 粪便常规+隐血+轮腺病毒试剂项目 | 粪便常规隐血（OB）轮状病毒腺病毒 | 1. 检测原理：粪便常规为图像识别法，隐血、轮状病毒、腺病毒为免疫法。
2. 采购试剂的要求：①稳定性好。②到货试剂效期大于6个月。
3. 提供配套设备解决方案。设备要求：

全自动粪便分析仪4台：1) 具有全自动分析功能，具有CFDA注册证，样本位≥40个，单台检测速度：粪常规+隐血+轮腺病毒≥60Test/ hour。1. 操作要求：全自动检测完成。

3）具有全面条码识别功能（样本、试剂、质控品条码等的识别）。4）仪器样品针具有液面自动感应及相应报警功能。 1. 5）LIS电脑及其它必要仪器的租赁服务（包括LIS联机费用等）。
2. 配备不间断电源UPS。

4.试剂需明确适用于粪便样本的检测，灵敏度符合临床需求，抗干扰能力强，稳定性好。5.售后及维修服务：具有完善的销售供应链和售后服务的保障体系；加急物资需随叫随送。要求原厂工程师提供售后服务，仪器维修响应时间<3小时，提供每年仪器校准和维护保养服务，并出具正规校准报告。6.提供完成该项目所需的全部主试剂，辅助试剂或耗品（包含计数板、稀释液、缓冲液、定标品、第三方质控品、更换所需配件等耗品）。7.需提供上机使用试剂和手工试剂两个版本的包装规格。 |