|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **物资名称** | **规格型号** | **采购需求** |
| 1 | 氧气雾化面罩（医用雾化器） | 含塑化剂 | 1. 由面罩、气管、雾化罐、过渡接或过渡管、气瓶接等组成。供吸入雾化治疗用。
2. 雾化结束后无明显残余药液，加药后无漏药情况。
3. 面罩部分较软，舒适度好，无明显异味。
4. 每分钟出雾量≥0.2ml/min。
5. ＜φ5μm的雾粒所占比例不小于80%。
6. 有多种大小供选择。
7. 防漏液装置（有最好）。
 |
| 不含塑化剂 | 1. 由面罩、气管、雾化罐、过渡接或过渡管、气瓶接等组成。供吸入雾化治疗用。
2. 雾化结束后无明显残余药液，加药后无漏药情况。
3. 面罩部分较软，舒适度好，无明显异味。
4. 每分钟出雾量≥0.4ml/min。
5. ＜φ5μm的雾粒所占比例不小于80%。
6. 有多种大小供选择。适用于我院雾化工位。
7. 防漏液装置（有最好）。
 |

**氧气雾化面罩采购需求**