**器械清洗刷采购需求**

**一、采购内容和技术参数要求**

| 序号 | 产品名称 | 规格（毫米mm） | 参数 | 1年预估用量（个） | 2年预估用量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用管腔清洗刷 | 2\*320 | 不锈钢杜邦毛+手柄，普通吸引器头内管腔 | 150 | 300 |
| 2 | 医用管腔清洗刷 | 3\*320/550 | 不锈钢杜邦毛+手柄，普通吸引器头内管腔 | 150 | 300 |
| 3 | 医用管腔清洗刷 | 30\*550 | 呼吸管道用，不锈钢杜邦毛+手柄 | 150 | 300 |
| 4 | 平面刷 | / | 白柄 | 150 | 300 |
| 5 | 铜刷 | / | 除锈及清洗电刀用，红柄 | 350 | 700 |
| 6 | 双头刷 | 10\*40\*180 | 小号蓝柄，大号白柄,塑料把,杜邦丝 | 450 | 900 |
| 7 | 湿化瓶刷 | 5\* 230 | 不锈钢杜邦毛+手柄 | 150 | 300 |
| 8 | 管道刷 | 毛径4mm，杆1mm，长度350mm | 心脏、开颅吸引器头 | 200 | 400 |
| 9 | 管道刷 | 毛径4mm，杆1mm，长度450mm | 气管异物吸引器头 | 200 | 400 |
| 10 | 管道刷 | 毛径3mm，杆0.6mm，长度320mm | 气腹针 | 200 | 400 |
| 11 | 管道刷 | 毛径1.5mm ,杆0.6mm 长度220mm | 气腹针内芯 | 200 | 400 |
| 12 | 管道刷 | 毛径3mm，杆0.6mm，长度420mm | 腔镜吸引器头管腔 | 150 | 300 |
| 13 | 穿刺针刷 | / | 腰穿针9#、骨穿针16# | 150 | 300 |
| 14 | 胆道镜刷 | 2\*1200 | / | 50 | 100 |
| 15 | 杯镊刷 | 8\*420 | / | 150 | 300 |
| 16 | 呼吸机管道刷 | 2\*2000 | / | 150 | 300 |
| 17 | 器械刷 | 30\*80\*220 | 塑料把,杜邦丝 | 250 | 500 |
| 18 | 针座刷 | 10\*20\*100 | 铁丝把，羊毛 | 150 | 300 |
| 19 | 腹腔镜刷 | 3\*160\*400 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 | 300 |
| 20 | 腹腔镜刷 | 7\*160\*400 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 | 300 |
| 21 | 腹腔镜刷 | 15\*160\*400 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 | 300 |
| 22 | 腹腔镜刷 | 9\*160\*470 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 100 | 200 |
| 23 | 腹腔镜刷 | 15\*160\*470 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 100 | 200 |
| 24 | 腹腔镜刷 | 1\*160\*700 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 100 | 200 |
| 25 | 吸痰管刷 | 10\*120\*2200 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 50 | 100 |
| 26 | 接口刷 | 10\*60\*120 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 50 | 100 |
| 27 | 湿化瓶刷 | 70\*120\*250 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 180 | 360 |
| 28 | 吸痰瓶刷 | 60\*70\*450 | 塑料把,棕毛 | 100 | 200 |
| 29 | 腔镜刷 | 2\*160\*400 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 180 | 360 |
| 30 | 腔镜刷 | 2\*160\*470 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 100 | 200 |
| 31 | 腔镜外刷 | 50\*80 | 进口海绵 | 10 | 20 |
| 32 | 腰穿针刷 | 0.6\*50\*130 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 | 300 |
| 33 | 骨穿针刷 | 0.9\*50\*130 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 | 300 |
| 34 | 骨穿针刷 | 1.2\*50\*130 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 | 300 |
| 35 | 吸头刷 | 0.8\*140\*330 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 150 | 300 |
| 36 | 脑外科吸头刷 | 1\*140\*330 | 不锈钢丝把，进口杜邦丝 | 180 | 360 |
| 37 | 海绵刷 | / | 按样定制 | 100 | 200 |
| 38 | 器械碗刷 | 8\*100 | 按样定制 | 100 | 200 |
| 备注：年用量仅供参考，实际按需分批叫货，按实结算。若有清单外型号，可按需定制并以清单内相近规格价格折算。 |

**二、商务要求**

1、供货商应确保产品质量合格，并符合国家相关要求及行业标准。

2、供货期2年，具体起止时间在签订合同时由采购人确定。

3、数量说明：本次采购数量为暂定数量，最终采购量以实际供货数量为准。

4、供货地点

（1）湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号；

（2）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；

（3）莫干山院区：湖州市德清县康乾街道儿院路66号；

（4）若有新增地点，双方提前沟通协调确认。

5、供货方式和交货期：

供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7天内，货到采购人指定的使用地点。

6、付款方式：费用按月支付。