|  |
| --- |
| **浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表** |
| **项目名称** | **拖鞋清洗消毒系统** |
| **使用科室** | **手术室** |
| **一** | **基本要求** |
| 1.1 | 用途：对医疗用品（医用鞋）进行清洗、湿热消毒和烘干 |
| 1.2 | 数量：3套（滨江院区1套、莫干山院区2套） |
| **二** | **主要功能及参数** |
| 2.1 | 设备每循环可处理设备每循环可处理医用鞋≥30双 |
| 2.2 | 具有多种消毒方式：93度热水、含氯消毒液或84消毒液 |
| 2.3 | 设备配置追溯系统，可定期导出设备运行统计表 |
| 2.4 | 具有超温自动保护装置 |
| 2.5 | 循环时间：标准程序运行时间应≤60分钟 |
| 2.6 | 清洗消毒机应提供干燥阶段，去除负载表面的水分，干燥结束后检测不到残留水。 |
| 2.7 | 具有温度显示功能 |
| 2.8 | 槽体材质：304不锈钢或更优材质 |
| 2.9 | 10年以上使用寿命 |
| 2.10 | 设备配置热敏打印机，具有实时打印功能，实时打印信息包括设备运行时间、运转程序各步骤详细信息 |
| 2.11 | 适用各个品牌含氯消毒液或84消毒液 |
| 2.12 | 配合基建完成仪器相关供电、排水改造 |
| 2.13 | 配置拖鞋转运车2台 |
| **三** |  **主要配置及附件（每套）** |
| 3.1 | 主机1台 |
| 3.2 | 说明书1份 |
| 3.3 | 拖鞋转运车2台 |
| 四 | **售后服务要求** |
| 4.1 | 原厂质保期不少于（5）年  |
| 4.2 | 其他：质保期内每月保养一次，质保期外每年至少上门维护2次，并承诺维护费用 |
| 五 |  **配套耗材情况** |
| 5.1 |  |