	物资名称
	规格
	采购需求

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Hlk212044870][bookmark: _Hlk212045754][bookmark: _GoBack]一次性射频切割凝闭手术刀头（骨科用）及相关设备租赁
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]粗细：2.8（±0.2）mm
长度：85（±2）mm
	1、 适用范围：与射频等离子体手术系统主机配合使用，用于骨科手术中软组织的消融、切除和凝固。

2、 需以租赁的方式提供配套射频等离子体手术系统主机2台。
设备要求：与专业刀头（电极）配套使用，适用于关节镜和矫形外科手术中的切开、切除，以及软组织和出血血管的电凝。


	
	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK2]粗细：4.0（±0.5）mm
长度：135（±2）mm
	


一次性射频切割凝闭手术刀头及相关设备租赁采购需求

