	浙江大学附属儿童医院（医疗）设备需求确认表

	项目名称
	认知治疗仪

	使用科室
	康复科

	一
	基本要求

	1.1
	数量：1套

	1.2
	用途：用于认知障碍的诊断及辅助康复

	二
	主要功能及参数

	2.1
	系统提供≥20个神经心理、认知康复相关量表

	2.2
	认知训练包括不限于注意障碍、记忆障碍、数算障碍、思维障碍以及知觉障碍等不少于5大康
复训练模块

	2.3
	训练应具有难度梯度自适应调整算法，医生也可手动调整难易程度

	2.4
	能够提供眼动、触屏等多种交互方式，匹配不同状态的患者

	2.5
	具有眼球自动跟踪功能，快速、直观、准确地对患者注意力的辅助诊断

	2.6
	眼动训练：系统设计不少于10个不同模式的眼动跟踪训练项目，且眼动轨迹可实时监看（提
供系统软件界面截图佐证）

	2.7
	眼动训练完成后，可以随时查看成绩和每次眼动训练的轨迹记录（提供系统软件界面截图佐证）

	2.8
	可录入并查询病人情况、病史、认知评定结果与报告、康复治疗计划及处方设定、信息迁移等

	2.9
	可对科室的训练资源进行排班管理，并保证最大程度的利用

	2.10
	对系统操作日志有清晰的记录，包括操作内容、时间、用户等

	2.11
	计算机主机:I5及以上处理器，≥500GB硬盘，≥8GB内存 

	2.12
	高清电容触控屏≥17寸，分辨率≥1920x1080             

	三
	主要配置及附件

	3.1
	认知康复训练与评估软件（含眼动跟踪功能）及相关硬件   1套

	3.2
	计算机工作站                                         1套

	3.3
	平板移动终端（含软件）                              ≥10套

	四
	售后服务要求

	4.1
	原厂质保期不少于（5）年

	4.2
	大型设备（单价≥10万元）、特种设备、强制计量设备、急救及生命支持类设备、院感及生物安全相关设备等，供应商应根据要求负责设备检测，验收时需提供经采购人认可的且具有资质的检测机构出具的检测合格报告

	4.3
	设备实现与院内信息系统（如HIS、LIS、PACS等）的无缝对接，接入方案要求支持标准数据接口（如HL7、DICOM），并提供开放API文档，确保兼容性与数据互通，同时，设备需支持远程监控与维护功能，具备良好的扩展性以满足后续升级需求；提供对接方案；若设备有信息系统接口，全部免费开放（如需）
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	付款方式

	5.1
	货物类

	5.1.1
	预付款金额为合同款金额的40%。合同生效且项目具备实施条件后支付预付款；项目验收合格后
付清余款。（适用中小企业投标）；

	5.1.2
	项目验收合格后付全款；（适用大型企业投标）

	5.2
	服务类

	5.2.1
	预付款金额不超过合同总金额的40%，合同生效后支付预付款；余款在不违反相关采购规定的情况下，由双方协商决定；


注：▲为实质性条款，△为重要参数
