[bookmark: _GoBack]一次性使用尿动力管、直肠测压管、尿流动力学连接管采购需求
	标项一

	物资名称
	规格型号
	采购需求
	备注

	一次性使用直肠测压管
	管径：
3.3mm（±0.1）
	1、用于在尿流动力学检查过程中直肠压力的检测。
2、一次性使用直肠测压管的导管头端应圆润，无毛刺，外表光洁无明显的折痕。
3、有相应的刻度线，刻度清晰，无脱落。头端球囊及球囊连接处无漏气，无菌管道。
	三个产品需配套使用且适配我院尿流动力学设备(LABORIE)或提供其它解决方案

	一次性使用尿动力测压管
	双腔；
管径：
2.0mm（±0.1）
	1、用于在尿流动力学检查过程中膀胱压力及尿道压力的检测。
2、尿动力测压导管头端应圆润，无毛刺，外表光洁无明显的折痕。
3、有相应的刻度线，刻度清晰，无脱落，无菌。
	

	尿流动力学连接管
	/
	用于检查时候输注液体，与一次性使用直肠测压管、一次性使用尿动力测压管适配。
	



	标项二

	物资名称
	规格型号
	采购需求
	备注

	一次性使用直肠测压管
	管径：
2.1mm（±0.1）
	1、用于在尿流动力学检查过程中直肠压力的检测。
2、一次性使用直肠测压管的导管头端应圆润，无毛刺，外表光洁无明显的折痕。
3、有相应的刻度线，刻度清晰，无脱落。
头端球囊及球囊连接处无漏气，无菌管道。
	三个产品需配套使用且适配我院尿流动力学设备(LABORIE)或提供其它解决方案

	一次性使用尿动力测压管
	三腔
管径：
2.1mm（±0.1）
	1、用于在尿流动力学检查过程中膀胱压力及尿道压力的检测。
2、尿动力测压导管头端应圆润，无毛刺，外表光洁无明显的折痕。
3、有相应的刻度线，刻度清晰，无脱落，无菌。
	

	尿流动力学连接管
	/
	用于检查时候输注液体，与一次性使用直肠测压管、一次性使用尿动力测压管适配。
	



商务需求：
1、收费需符合浙江省物价政策
2、产品须有浙江省药械平台相关产品代码并通过线上采购
3、耗材报价不得高于其在耗材省药械采购中心平台最低价


