器械清洗刷采购需求
一、采购内容和技术参数要求

	序号
	产品名称
	规格（毫米mm）
	参数
	2年预估用量
（个）

	1
	医用管腔清洗刷
	2*320
	不锈钢杜邦毛+手柄，普通吸引器头内管腔
	80

	2
	医用管腔清洗刷
	3*320/550
	不锈钢杜邦毛+手柄，普通吸引器头内管腔
	80

	3
	医用管腔清洗刷
	30*550
	呼吸管道用，不锈钢杜邦毛+手柄
	80

	4
	平面刷
	
	白柄
	500

	5
	铜刷
	
	除锈及清洗电刀用，红柄
	600

	6
	双头刷
	10*40*180
	小号蓝柄，大号白柄,塑料把,杜邦丝
	500

	7
	湿化瓶刷
	5*230
	不锈钢杜邦毛+手柄
	150

	8
	管道刷
	毛径4mm,杆1mm,长度350mm
	心脏、开颅吸引器头
	80

	9
	管道刷
	毛径4mm,杆1mm长度450mm
	气管异物吸引器头
	80

	10
	管道刷
	毛径3mm,杆0.6mm,长度320mm
	气腹针
	80

	11
	管道刷
	毛径1.5mm,杆0.6mm长度220mm
	气腹针内芯
	80

	12
	管道刷
	毛径3mm,杆0.6mm,长度420mm
	腔镜吸引器头管腔
	80

	13
	穿刺针刷
	
	腰穿针9#、骨穿针16#
	80

	14
	胆道镜刷
	2*1200
	
	80

	15
	杯镊刷
	8*420
	
	80

	16
	呼吸机管道刷
	2*2000
	
	10

	17
	器械刷
	30*80*220
	塑料把,杜邦丝
	80

	18
	针座刷
	10*20*100
	铁丝把，羊毛
	10

	19
	腹腔镜刷
	3*160*400
	毛径3mm，毛位160mm，杆1.4mm，钢线0.7mm，总长420mm；不锈钢丝把，进口杜邦丝
	650

	20
	腹腔镜刷
	7*160*400
	毛径7mm，毛位160mm，杆2.0mm，钢线1.0mm，总长420mm
	650

	21
	管道刷
	5*160*420
	
	650

	22
	腹腔镜刷
	15*160*400
	毛径15mm，毛位160mm，杆2.4mm，钢线1.2mm，总长400mm；不锈钢丝把，进口杜邦丝
	650

	23
	腹腔镜刷
	9*160*470
	毛径9mm，毛位160mm，杆1.0mm，钢线2.0mm，总长420mm；不锈钢丝把，进口杜邦丝
	600

	24
	腹腔镜刷
	15*160*470
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	60

	25
	腹腔镜刷
	1*160*700
	毛径2mm，毛位160mm，杆1.0mm，钢线0.5mm，总长600mm；不锈钢丝把，进口杜邦丝
	600

	26
	吸痰管刷
	10*120*2200
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	30

	27
	接口刷
	10*60*120
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	60

	28
	湿化瓶刷
	70*120*250
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	60

	29
	吸痰瓶刷
	60*70*450
	塑料把,棕毛
	60

	30
	腔镜刷
	2*160*400
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	60

	31
	腔镜刷
	2*160*470
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	60

	32
	腔镜外刷
	50*80
	进口海绵
	10

	33
	腰穿针刷
	0.6*50*130
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	190

	34
	骨穿针刷
	0.9*50*130
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	190

	35
	骨穿针刷
	1.2*50*130
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	190

	36
	吸头刷
	0.8*140*330
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	150

	37
	脑外科吸头刷(杜
邦丝0.3#)
	2*15*350(0.6丝)
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	600

	38
	脑外科吸头刷
	1*140*330
	不锈钢丝把，进口杜邦丝
	150

	39
	海绵刷
	按样定制
	按样定制
	150

	40
	器械碗刷
	8*100按样定制
	按样定制
	150

	41
	1#尖锐器械保护套
	1.4*3.2*35
	
	4500

	42
	3#尖锐器械保护套
	2.4*4.6*35
	
	28000

	43
	5#尖锐器械保护套
	4.5*7.2*35
	
	800

	44
	器械尖端保护套
	2mm*25mm
	
	800

	45
	2.0呼吸内镜管道清洗刷
	
	适合2.0腔道重复使用，适合呼吸内镜等
	30

	46
	2.8消化内镜管道清洗刷
	
	适合2.8腔道重复使用，适合消化内镜等
	30

	47
	3.2消化内镜管道清洗刷
	
	适合3.2腔道重复使用，适合消化内镜等
	10

	备注：用量仅供参考，实际按需分批交货，按实结算。序号1-44一般为供应室使用，45-47一般为内镜中心使用，产品需要符合使用科室的需求。



二、商务要求
1、供货商应确保产品质量合格，符合临床使用需求，并符合国家相关要求及行业标准。
2、供货期2年，具体起止时间在签订合同时由采购人确定。
[bookmark: _GoBack]3、数量说明：本次采购数量为参考数量，最终采购量以实际供货数量为准。
4、供货地点
（1）湖滨院区：杭州市拱墅区竹竿巷57号；
（2）滨江院区：杭州市滨江区滨盛路3333号；
（3）莫干山院区：湖州市德清县康乾街道儿院路66号；
5、供货方式和交货期：
供应商按采购人要求按需分批次供货，要求收到采购人供货通知后7天内，货到采购人指定的使用地点。
6、付款方式：费用按月支付。
